Указатель литературы

Коррозия бетона, мостовых железобетонных конструкций

Р383-2/2000/97/6
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2000г. т.97 N 6. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2000/97/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Возникновение коррозии в стальной арматуре бетона под воздействием природной соли и рабочей нагрузке - результаты  и анализ. -  С.690-697
	
Р383-2/2002/99/2
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2002г. т.99 N 2. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2002/99/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Обертка из полимеров, армированных углеродным волокном, для контроля коррозии и восстановления железобетонных колонн. -  С.129-137

Вызванная хлоридами коррозия стальных стержней в бетоне при наличии  зазора между бетоном и сталью. -  С.149-156
Кл.слова: железобетон
	
Р383-2/2002/99/4
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2002г. т.99 N 4. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2002/99/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Изучение примесей, задерживающих коррозию, для железобетона. -  С.371-378
	
Р383-2/2003/100/6
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2003г. т.100 N 6. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2003/100/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Экспериментальное выявление коррозии железобетонной балки с использованием неразрушающей геофизической технологии. -  С.501-510

Ускоренные хлоридные пороговые испытания : Часть 1 - арматура ASTM A 615   и А 706. -  С.519-527
Кл.слова: КОРРОЗИЯ
	
Р383-2/2005/102/3
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2005г. т.102 N 3. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2005/102/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Суджаванич, С. Хлоридная проницаемость и риск коррозии бетонов с высоким содержанием зольной пыли  при наличии водяного редуктора среднего уровня / С. Суджаванич, В. Сида, П. Суванвитайа. -  С.177-182
	
Р383-2/2007/104/1
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2007г. т.104 N 1. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2007/104/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Остаточная прочность железобетонных балок  с поврежденной коррозией арматурой . -  С.40-47
	
Р383-2/2007/104/2
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2007г. т.104 N 2. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2007/104/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Прогнозирование метода ускоренных коррозионных испытаний  для жидкого строительного раствора с последующим натяжением арматуры. -  С.123-128

Поверхностное растрескивание железобетонных балок вследствие коррозии арматуры. -  С.153-161
	
Р383-2/2007/104/6
	ACI materials journal. Выходит раз в два месяца - 2007г. т.104 N 2. - [s. l.]. (Шифр Р383-2/2007/104/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Модели коррозионного ухудшения сцепления арматуры с бетоном. -  С.594-603
Кл.слова: АДГЕЗИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЕ ВЫДЁРГИВАНИЕМ

Влияние марки стали и цемента на хлоридную коррозию бетона. -  С.612-619
Кл.слова: АРМАТУРА

Измерения на месте скорости коррозии стали в железобетоне. -  С.638-642
Кл.слова: ВЛАЖНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА
	
Р383-1/2000/97/5
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2000г. т.97 N 5. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2000/97/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Наружное использование  фиброполимера  для ремонта поврежденных коррозией бетонных балок. -  С.703-711
	
Р383-1/2000/97/6
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2000г. т.97 N 6. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2000/97/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Идентификация повреждения в железобетонной балке, подверженной коррозии. -  С.902-909
	
Р383-1/2002/99/3
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2002г. т.99 N 3. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2002/99/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Моделирование коррозионных трещин и силы сцепления для корродированных стержней в железобетоне. -  С.267-276
	
Р383-1/2004/101/4
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2004г. т.101 N 4. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2004/101/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Бузиас, С. Н. Модернизация прямоугольных железобетонных колонн с коррозией, или без нее,  посредством полимеров, армированных волокнами / С. Н. Бузиас, Т. С. Триантафиллоу, М. Н. Фардис et al. -  С.512-520
	
Р383-1/2005/102/4
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2005г. т.102 N 4. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2005/102/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Ли, Ч. К. Анализ нестационарной надежности трещинообразования, вызванного коррозией, в бетоне  / Ч. К. Ли, Р. Е. Мелчерс. -  С.543-549
Кл.слова: РАЗРУШЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, ТРЕЩИНА
 
 Мааддави, Т. Е. Аналитическая модель прогнозирования нелинейной изгибающей работы железобетонной балки, подвергнутой коррозии   / Т. Е. Мааддави, К. Соудки, Т. Топпер. -  С.550-559
	
Р383-1/2005/102/5
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2005г. т.102 N 5. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2005/102/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Мааддави, Т. Е. Длительное функционирование железобетонных  балок, поврежденных коррозией / Т. Е. Мааддави, К. Соудки, Т. Топпер. -  С.649-656

Ву, К. Трещины, вызванные коррозией: экспериментальные данные и прогнозирующие модели / К. Ву, М. Дж. Стьюарт, Дж. Муллард. -  С.719-726

Ли, Ч. К. Оценка зависящего от времени риска износа конструкции, вызванного коррозией арматуры / Ч. К. Ли, Р. Е. Мелчерс. -  С.754-762
	
Р383-1/2006/103/1
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2006г. т.103 N 1. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2006/103/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Хамад, Б. С. Влияние характера ограничения на  прочность соединения оцинкованных горячим способом соединений внахлестку в высокопрочных бетонах / Б. С. Хамад, М. Ф. Фахран. -  С.48-56
Кл.слова: СТАЛЬНАЯ, АРМАТУРА, КОРРОЗИЯ

Хиггинс, К. Испытания железобетонных балок с арматурой, поврежденной коррозией  / К. Хиггинс, У. С. Фэрроу. -  С.133-141
	
Р383-1/2006/103/4
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2006г. т.103 N 4. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2006/103/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Аналитическая модель ширины трещины, вызванной коррозией, в железобетонных конструкциях. -  С.479-487

Метод выборочного обследования для оценки крупных бетонных конструкций: Часть 2. -  С.505-512
Кл.слова: коррозия, испытания
	
Р383-1/2007/104/1
	ACI structural journal. Выходит раз в два месяца - 2007г. т.104 N 1. - [s. l.]. (Шифр Р383-1/2007/104/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Эффективность армированного волокнами полимера в уменьшении коррозии железобетона в морской среде. -  С.76-83
	
Р1102/2005/27/2
	Concrete international (combined subscr.). Выходит ежемесячно - 2005г. т.27 N 2. - [s. l.]. (Шифр Р1102/2005/27/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Правильный тест на сульфаты может многое изменить. -  С.49-52
Кл.слова: коррозия бетона, химический анализ воды , химический анализ почвы
	
Р1102/2001/23/11
	Concrete international (combined subscr.). Выходит ежемесячно - 2001г. т.23 N 11. - [s. l.]. (Шифр Р1102/2001/23/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Предотвращение коррозионного разрушения железобетона. -  С.80-83
	
Р554/2003/44/2
	Quarterly Report of RTRI . Выходит ежеквартально - 2003г. т.44 N 2. - [s. l.]. (Шифр Р554/2003/44/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Результаты влияния коррозии арматуры железобетонных балок на срок службы под нагрузкой. -  С.72-77
	
Р554/2004/45/4
	Quarterly Report of RTRI . Выходит ежеквартально - 2004г. т.45 N 4. - [s. l.]. (Шифр Р554/2004/45/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

  Прогнозирование ухудшения состояния бетона вследствие хлоридной коррозии железобетонных балок . -  С.216-221

	Бенин, Андрей Владимирович (29.06.1965). 
Конечно-элементный анализ сейсмостойкости железобетонных конструкций с учетом коррозии арматуры, трещинообразования и ползучести бетона / А. В. Бенин // VI Российская национальная конференция по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию, г. Сочи 19-24 сентября 2005 г.  : Тезисы докладов. - Сочи,  2005. - C. 78-79

П1208/1998/1
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 1998г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1208/1998/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Розенталь, Н. К. Коррозионностойкие бетоны особо малой проницаемости / Н. К. Розенталь, Г. В. Чехний. -  С.27-29
Кл.слова: железобетонные конструкции, защита, хлористая соль
	
П1208/2000/5
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2000г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1208/2000/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Подвальный, А. М. Физико-химическая механика - основа научных представлений о коррозии бетона и железобетона / А. М. Подвальный. -  С.23-27
	
П1208/2004/2
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2004г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1208/2004/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Подвальный, А. М. О классификации видов коррозии бетона / А. М. Подвальный. -  С.23-27
Кл.слова: ПОТЕРЯ МАССЫ, ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, РАСЩИРЯЮЩИЕСЯ КОМПЛЕКСЫ
	
П1208/2005/5
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2005г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1208/2005/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Гусев, Б. В. Развитие фронта коррозии бетона в агрессивных средах / Б. В. Гусев, А. С. Файвусович, В. А. Рязанова. -  С.23-27
Кл.слова: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, МОДЕЛЬ, АНАЛИЗ
	
П1208/1999/6
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 1999г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1208/1999/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Бондаренко, В. М.  О влиянии коррозионных повреждений на силовое сопротивление железобетонных конструкций / В.М.  Бондаренко, В. Г. Назаренко, О.Б.  Чупичев. -  С.27-30
	
П1208/2000/5
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2000г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1208/2000/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Подвальный, А. М. Физико-химическая механика - основа научных представлений о коррозии бетона и железобетона / А. М. Подвальный. -  С.23-27
	
П1208/2006/2
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2006г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1208/2006/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Попеско, А. И. Инженерный метод расчета усиленных железобетонных стержней с коррозионными повреждениями / А. И. Попеско, О. И. Анцыгин. -  С.11-13
	
П1208/2006/3
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2006г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1208/2006/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Попеско, А. И. Новый метод расчета несущей способности железобетонных конструкций, работающих в условиях газовой коррозии / А. И. Попеско, О. И. Анцыгин, А. А. Дайлов. -  С.20-22 : рис.
	
П1208/2006/4
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2006г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1208/2006/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Попеско, А. И. Расчет усиленных под нагрузкой железобетонных стержней с коррозионными повреждениями / А. И. Попеско, О. И. Анцыгин, А. А. Дайлов. -  С.22-24
	
П1208/2006/5
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2006г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1208/2006/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Кондрашов, Г. М. Коррозионная стойкость бетонов, модифицированных латексами винилового ряда / Г. М. Кондрашов. -  С.22-25
 
 Шавыкина, М. В. Оценка сроков службы железобетонной конструкции при коррозии арматуры / М. В. Шавыкина. -  С.26-31
	
П1208/2007/3
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2007г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1208/2007/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Попеско, А. И. Численный расчет железобетонных стержней при коррозионных воздействиях / А. И. Попеско, О. И. Анцыгин, А. А. Дайлов. -  С.25-28
Кл.слова: проектирование
  
Ягупов, Б. А. К вопросу оценки несущей способности эксплуатируемых железобетонных конструкций, поврежденных коррозией / Б. А. Ягупов, Р. Е. Мигаль. -  С.28-30
	
П1065/1988/2
	Вестник ВНИИЖТ/ В.С. Калинников. Выходит раз в два месяца - 1988г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1065/1988/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Вайнштейн, А. Л. Определение коррозионного состояния арматуры железобетонных подземных сооружений методом тестовой анодной поляризации / А. Л. Вайнштейн. -  С.26

П1065/2001/1
	Вестник ВНИИЖТ/ В.С. Калинников. Выходит раз в два месяца - 2001г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1065/2001/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Баланчук, В. Д. Порошковая технология и свойства полимерных покрытий для комплексной защиты от коррозии арматуры железобетона / В. Д. Баланчук. -  С.27-33
	
Т37200-14
В74
	  Вопросы научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте [Текст] : межвуз.сб.науч.трудов / Самар.ин-т инженеров ж.-д.трансп.и др.;Под ред.Е.С.Павловича
	Вып.14 / . - Самара : [б. и.], 1998. - 171 с. : ил. - 15  р.

Хохрин, Н. К. Процессы структурообразования и химическая стойкость легкого бетона на пористых заполнителях / Н. К. Хохрин; Н.К. Хохрин. -  С.31
	
28574-90
Г72
	ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. - Взамен впервые; Введ. с 01.01.1991. - М. : Изд-во стандартов, 1990. - 8 с
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

28575-90
Г72
	ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88) Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий. - Взамен впервые; Введ. с 01.01.1991. - М. : Изд-во стандартов, 1991. - 11 с
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

Т29801
Д19
	Данюшевский, Виктор Соломонович. 
	Справочное руководство по тампонажным материалам [Текст] : справочник / В. С. Данюшевский, Р. М. Алиев, И. Ф. Толстых. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1987. - 373 с. : табл. - 1.60 р.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ЧЗОД(1)
Свободны: ЧЗОД(1)
	
А11211-146д
Ж51
	Железнодорожный путь, испытания строительных материалов, строительная механика: Сборник трудов / Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта ; ред. : К. Г. Протасов. - М. : ГТЖД, 1954. - 312 с. - (Сборник трудов ЛИИЖТа / ЛИИЖТ ; Вып. 146)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Иохельсон, А. Я. Коррозия бетона морских гидротехнических сооружений  / А. Я. Иохельсон. -  С.101-118
Кл.слова: химическая стойкость
	
П1742/2004/2
	Известия Петербургского университета путей сообщения/ Отв. ред. В. И. Ковалев. Выходит ежеквартально - 2004г. Вып. 2. - [s. l.]. (Шифр П1742/2004/2)
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Елизаров, С. В. Учет ползучести бетона и коррозии арматуры при расчете железобетонных конструкций на сейсмостойкость / С. В. Елизаров, А. В. Бенин. -  С.180-185
	
43 Методические рекомендации
М54
	Методические рекомендации по обследованию коррозионного состояния арматуры и закладных деталей в железобетонных конструкциях  : МР-23-78/ НИИЖБ. Утв. НИИЖБ Госстроя СССР20.09.78 г. Утв. ИТМ ГДР 30.09.77 г. / Н.-и. ин-т бетона и железобетона  (НИИЖБ) ; Госстрой СССР. - М., 1978. - 15 с  500 экз.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

П1255/1965/3
	Метро и тоннели/ Московский метрострой; Московский метрополитен. Выходит раз в два месяца - 1965г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1255/1965/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Акимова, К. Исследование коррозии арматуры железобетонных элементов в агрессивных подземных условиях / К. Акимова,  С. Власов, Ф. Иванов. -  С.22-24 : черт.
	
П1255/1981/4
	Метро и тоннели/ Московский метрострой; Московский метрополитен. Выходит раз в два месяца - 1981г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1255/1981/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Лавров, А. Защита железобетонной обделки от коррозии / А. Лавров, В. Лебедева, Ю. Петров. -  С.32-33
	
П1255/1990/1
	Метро и тоннели/ Московский метрострой; Московский метрополитен. Выходит раз в два месяца - 1990г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1255/1990/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Лебедева, В. Защита железобетонной обделки от коррозии / В. Лебедева, Т. Семенова, А. Азаренко. -  С.9-10
	
П1677/2005/1
	Наука и техника в дорожной отрасли/ РОСАВТОДОР. Выходит ежеквартально - 2005г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1677/2005/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Чурадзе, К. Т. Кинетика коррозии бетона в сероводородной среде / К. Т. Чурадзе, М. В. Грдзелишвили. -  С.11-13
Кл.слова: физико-химические исследования, рентгенограммы, микроскопические исследования бетона
	
П1759/2006/1
	Популярное бетоноведение/ науч.-попул. журнал о бетонных технологиях в производстве и строительстве. Периодичность неизвестна - 2006г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1759/2006/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Базанов, С. Коррозия бетона: направления исследований и перспективы / С. Базанов, М. Торопова. -  С.91-96
	
П1759/2006/5
	Популярное бетоноведение/ науч.-попул. журнал о бетонных технологиях в производстве и строительстве. Периодичность неизвестна - 2006г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1759/2006/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Базанов, С. Коррозия бетона: методы защиты / С. Базанов, М. Тропова. -  С.74-79
Кл.слова: АМОРФНЫЙ КРЕМНЕЗЕМ, ГИДРОФОБИЗАТОРЫ, ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ
	
СНиП 2.03.11-85, /П 62-448102

	Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций (к СНиП 2.03.11-85) : утв. приказом НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 №51 / НИИЖБ Госстроя СССР. - М. : Стройиздат, 1989. - 176 с. : табл. : СНиП 2.03.11-85, доп. : Защита строительных конструкций от коррозии (дополнение)
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)
	
П1705/2002/1
	Практика противокоррозионной защиты/ КАРТЭК. Выходит ежеквартально - 2002г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1705/2002/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Калюжный, С. В. Биогенная коррозия бетона и методы борьбы с ней. / С. В. Калюжный, А. Н. Иванов, Н. Е. Войшвило. -  С.22-30
	
Т38139
П78
	Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте : Сб. трудов IV Междунар. конф., 29-30 июня 1999 г. / Редкол.: В.З. Васильев и др. ; ПГУПС, ООО"Водотехник". - СПб. : ПГУПС, 1999. - 232 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Фотиева, Н. Н. Прогноз снижения несущей способности обделки кругового тоннеля вследствие локального уменьшения ее толщины, обусловленного коррозией бетона / Н.Н. Фотиева, Т.Г. Саммаль. -  С.197
	
6Си4
Р36
	Рекомендации по защите от коррозии стальных и железобетонных конструкций лакокрасочными покрытиями / НИИ бетона и железобетона Госстроя СССР. - М. : Стройиздат, 1973. - 223 с
 Экземпляры: всего:1 - ОУЛ(1)
	
Рекомендации Т125/Р 36-640905

Рекомендации Т12535(4)

Р 36
	Рекомендации по применению арматурной стали стержневой термически упроченной стойкой против коррозионного растрескивания классов Атп-V и Атп-VI в предварительно-напряженных железобетонных конструкциях. Р-25-78 / НИИЖБ : Утв. НИИЖБ 25.09.1978 / НИИЖБ Госстроя СССР. - М. : НИИЖБ Госстроя СССР, 1978. - 12 с. : табл., рис. - Загл. обл. : Р-25-78 / НИИЖБ. Рекомендации по применению арматурной стали стержневой термически упроченной стойкой против коррозионного растрескивания классов Атп-V и Атп-VI в предварительно-напряженных железобетонных конструкциях
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

13 Руководство
Р85
	Руководство по защите от коррозии лакокрасочными покрытиями строительных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в газовлажных средах / НИИЖБ Госстроя СССР. - М. : Стройиздат, 1978. - 224 с. : табл.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

128 Руководство
Р85
	Руководство по предотвращению внутренней коррозии бетона при химическом взаимодействии щелочей цемента с реакционно- способными породами заполнителей : Утв. ЦНИИС 11 января 1984 г. / Министерство транспортного строительства СССР (Москва). ЦНИИС. - М., 1984. - 55 с. : табл, схемы.  300 экз.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

П1662/2004/3
	Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений/ ВНИИНТПИ. Выходит раз в два месяца - 2004г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1662/2004/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Бенин, Андрей Владимирович. Оценка влияния степени коррозии арматуры на сейсмостойкость элементов железобетонных конструкций / А. В.  Бенин. -  С.17-20
	
Т38549
С56
	Современные естественно- научные основы в материаловедении и экологии : Сб. науч. трудов / Ю. П. Абакумова ; ПГУПС (СПб). - СПб, 2000. - 146 с. : ил
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Гельман, В. А. О проблемах коррозии железобетонных конструкций на ж.д. / В. А. Гельман. -  С.89-81

Абакумова, Ю. П. Использование электрохимических методов для изучения коррозионной стойкости стальной арматуры в вяжущих различной природы / Ю. П. Абакумова; Ю.П. Абакумова;  В.В. Самонин,  Н.А. Суворова,  А.А. Савельева; В.В. Самонин, Н.А. Суворова, А.А. Савельева. -  С.97-100 : ил
	
П1205/2005/11
	Строительные материалы/ Строиматериалы. Выходит ежемесячно - 2005г. N 11. - [s. l.]. (Шифр П1205/2005/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Морозова, Н. Н. Внутренняя коррозия бетона на заполнителях речных месторождений Татарстана / Н. Н. Морозова, А. И. Матеюнас, В. Г. Хозин. -  С.27-28
	
П1335/2005/10
	Строительство/ Министерство общественного и профессионального образования РФ; Ассоциация строительных вузов СНГ. Выходит ежемесячно - 2005г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П1335/2005/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Кузнецова, О. Ю. Коррозия бетона в аммонийсодержащих солях / О. Ю. Кузнецова. -  С.34-38
	
Т41054
Ф33
	Федосов С. В. 
Сульфатная коррозия бетона / С. В.Федосов, С. М.Базанов. - М. : АСВ, 2003. - 191 с
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
	
	ПОЛИАКВАТРОН
ПОЛИАКВАТРОН А
«ПОЛИАКВАТРОН» обладает двойным защитным действием: капиллярным – глубоко проникает в поры (до 150 мм) изолирующей поверхности и бронирующим – образуя на поверхности прочный и плотный слой. 
Материалы серии ПОЛИАКВАТРОН 
 Область применения 
Гидроизоляционный материал «ПОЛИАКВАТРОН» применяется при устройстве гидроизоляции новых строительных конструкций, а также при ремонте и восстановлении гидроизоляции старых конструкций. 

• полы, подвалы жилых домов и административных зданий; 
• тоннели дорожных и ж/д переходов; 
• канализационные коллекторы; 
• очистные сооружения; 
• хранилища воды; 
• бассейны ; 
• каналы; 
• плотины; 
• насосные станции; 
• подземные сооружения; 
• гидротехнические сооружения; 
Основные свойства 
Основные свойства гидроизоляции проникающего действия серии «ПОЛИАКВАТРОН»: 

• можно наносить с любой стороны конструкции, независимо от направления давления воды 
• сохраняет воздухопроницаемость материала 
• увеличивает водонепроницаемость с W2 до W12 и более 
• увеличивает прочность, износостойкость материала 
• способствует самозалечиванию трещин 
• повышает морозостойкость   бетона  (300 циклов) 
• повышает сопротивляемость действию агрессивных сред 
• повышает защитные функции  бетона  от  коррозии  арматуры 
• допускает последующее нанесение декоративных или иных материалов, рекомендуемых для отделки бетонных поверхностей 
• не токсичен, не горюч, не взрывоопасен 
• температура эксплуатации: от -60 до +200º С
Принцип действия 
Гидроизоляционный материал «ПОЛИАКВАТРОН» обладает двойным защитным действием: капиллярным – глубоко (до 150 мм) проникает в поры изолирующей поверхности и бронирующим – образует на поверхности прочный и плотный слой. 
Эффект водонепроницаемости образуется за счет прохождения внутри структуры  бетона  реакции между химическими компонентами «ПОЛИАКВАТРОНА» и гидроксидом кальция  бетона . Химические компоненты глубоко проникают в  бетон  по капиллярам под действием осмотического давления. В результате химической реакции образуются нерастворимые кристаллы игольчатой формы, которые заполняют капилляры, микротрещины и поры. Условием реакции является наличие воды. При отсутствии воды компоненты «ПОЛИАКВАТРОНА» остаются инертными, сохраняя свой потенциал. 
Механизм работы гидроизоляционного материала «ПОЛИАКВАТРОН» схематично представлен на рис.1. На рисунке показаны две поверхности, не обработанная и обработанная «ПОЛИАКВАТРОНОМ». 
рис.1	

При эксплуатации действие гидроизоляционной смеси имеет эстафетный характер – как только возникает новый контакт с водой, возобновляется реакция, и процесс уплотнения структуры материала развивается в глубину. Такое проникновение «ПОЛИАКВАТРОНА» внутрь обеспечивает водонепроницаемость до W12 и более, а морозостойкость F-300. 
На рис.2 показана микроструктура  бетона , полученная на растровом микроскопе.  Фото  сделано на глубине 150 мм. от покрытия. 
рис. 2	

	

 Бетон  без обработки 	
Обработан "ПОЛИАКВАТРОНОМ"   	

Технические характеристики

№ 	
Наименование показателя 	
Норма 	

1	
Внешний вид	
Порошок серого цвета. 
Оттенок не нормируется	

2	
Насыпная плотность смеси (г/см  )	
1,5± 0,1	

3	
Влажность, (%), не более	
0,1	

4	
Сроки схватывания, (час): 
начало, не ранее 
конец, не позднее	

2 
5	

5	
Прочность на сжатие, МПа (кгс/см  ), не менее	
30 (300)	

6	
Марка по водонепроницаемости, не менее	
W 12	

7	
Марка по морозостойкости, не менее	
F 300	

8	
Повышение марки  бетона  после обработки конструкции по водонепроницаемости, марка, не менее	
2	

9	
Повышение марки  бетона  после обработки конструкции, по морозостойкости, марки не менее	
2	

10	
Повышение коррозионной стойкости  бетона  после обработки конструкции в кислой среде (рН=3,5-2,5); (2 вид  коррозии ), %	
160-140	

11	
Стойкость  бетона  после обработки конструкции к выщелачиванию (1 вид  коррозии ), время разрушения слоя толщиной 3 мм, лет 	
100	

Техника безопасности
Гидроизоляционная смесь не токсична, однако содержит абразивные частицы, имеет слабощелочные свойства, которые могут вызывать раздражение кожи. 
При работе со смесью соблюдать действующие меры безопасности при производстве штукатурных работ цементно-песчаными растворами: 

• использовать резиновые перчатки 
• надевать защитные очки 
• при попадании на кожу и в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. Если раздражение не проходит, обратится к врачу.
Условия гарантии и качества 
К выполнению работ рекомендуется допуск аттестованных специалистов, прошедших дополнительное обучение на предприятии-изготовителе и имеющих опыт работы с подобными составами по гидроизоляции строительных конструкций. 
Особое внимание руководитель работ должен обращать на выполнение требований по подготовке поверхности, технологии нанесения. 
Все материалы, входящие в состав герметика, сертифицированы и соответствуют техническим условиям. 
«ПОЛИАКВАТРОН» должен приобретаться в фирменных магазинах или у официальных представителей предприятия, в заводской упаковке с сертификатом качества. 
Гарантийный срок – 1 год с момента изготовления материала.
	
	Статьи из научных изданий	

Журнал «Строительство» №5/2006  03.07.2006	

Качество объекта начинается с цемента	

В Департаменте градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы прошло расширенное совещание по вопросам качества железобетонных конструкций. Его организовали Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города совместно с ГУП «Мосстройресурс».
На совещание были приглашены руководители и специалисты организаций строительного комплекса Москвы, производители и поставщики цемента и инертных материалов на московский строительный рынок.	

С основным сообщением выступила заместитель директора ГУП «НИИМосстрой» Валентина АФАНАСЬЕВА.
Она отметила, что повышение качества строительства, его экологическая безопасность, долговечность зданий и сооружений являются общей задачей и для поставщиков сырьевых материалов, и для их потребителей. Закон о техническом регулировании, над реализацией которого сейчас идет напряженная работа, направлен не только и область безопасности, но и на повышение качества продукции, в том числе — качества строительных материалов. А в связи с предстоящим вхождением в ВТО нужно, чтобы качество отечественных строительных материалов отвечало требованиям международных стандартов.
Особенно — в свете темы совещания - важен принцип взаимовыгодных отношений поставщиков сырьевых материалов и их потребителей, подчеркнула Валентина Афанасьева. Такая взаимосвязь должна быть, в конечном счете, направлена на повышение качества строительства.
Однако сегодня существует целый ряд проблем, которые негативно сказываются на качестве строительства.
Первая из них — внутренняя   коррозия   бетона  s строительных конструкциях. Она вызывается взаимодействием реакционно-способного заполнителя и цемента. Этот процесс со временем разъедает конструкцию, особенно в условиях периодического замораживания и оттаивания, а также повышенной влажности окружающей среды.
Ученые «НИИМосстрой» и Научно-исследовательского проектно-конструкторского и кинологического института  бетона  и железобетона (НИИЖБ) разработали «Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению  коррозии   бетона  и железобетонных конструкций (ТР 166-04)». В них содержатся указания, выполнение которых позволяет, например, предотвратить развитие внутренней  коррозии   бетона , повысить долговечность конструкций и увеличить межремонтные сроки при эксплуатации. (Подробнее об этих рекомендациях читайте материал на стр. 45, — Ред.)
На сегодняшний день многие организации-поставщики не выполняют требования Распоряжения № 100 московского правительства. Отдельные предприятия нерудной промышленности до сих пор не указывают в паспортах содержание аморфного диоксида кремния. В отдельных случаях указывается их содержание, но оно противоречит цифрам, полученным, при испытаниях в НИИЖБ и указанных в Технических рекомендациях, т.е. они не соответствуют действительности. В итоге у потребителей возникает вопрос: с каким же цементом применять данный заполнитель, чтобы предотвратить явление внутренней  коррозии ?
Не все цементные заводы отправляют потребителям и данные о содержании щелочей.
Вторая проблема возникает как результат укороченных режимов тепловлажностной обработки (ТВО) — 6 — 8 часов, без чего было бы невозможно выдерживать ускоренные темпы строительства, принятые сегодня в Москве. Укороченная ТВО потребовала применения цементов, качество которых приближается к требованию евростандартов. (Подробнее об этой проблеме и методах ее решения читайте в статье «Лучше цемент - доступнее жилье», стр. 38. - Ред.)
«Увеличение удельной поверхности приводит к полному устранению водоотделения из бетонных смесей». 	

Необходимо учитывать, напомнила Афанасьева, что увеличение удельной поверхности приводит к полному устранению водоотделения из бетонных смесей. В то же время применение цемента обычного, грубого помола, при подвижности бетонных смесей П-3, П-5 приводит к водоотделению до 6 см, что очень много. В процессе тепловой обработки, в процессе твердения испарение воды приводит к шелушению бетонных поверхностей и увеличению трудозатрат на выравнивание этих поверхностей методом шлифования или другими способами.
Величина водоотделения регламентируется ГОСТом, однако требования этого ГОСТа не соответствуют фактической величине водоотделения в бетонных смесях. Поэтому специалистам цементной промышленности необходимо наладить взаимодействие с потребителями.
Ускоренная ТВО, с одной стороны, сокращает сроки строительства, но с другой — приводит к недоиспользованию потенциальных возможностей цемента. Поэтому в каждом случае нужно конкретно подходить к технологической схеме производства и подбирать тепловую обработку так, чтобы она не портила структуру  бетона .
Сегодня известно, что поведение каждого цемента при тепловой обработке различно.
Уповать на то, что в литературе говорят, что температура изотермического прогрева может быть и 85o и 90o и 95o, нельзя. Каждый цемент твердеет при своей определенной температуре. Например, для цемента Воскресенского цемзавода это 70 — 75°, с Щуровского — 80°. В рекомендациях сказано, что температуру изотермического прогрева нельзя поднимать выше 80°. Температура в 90 — 95° приводит к трещинообразованию, околам и к снижению долговечности железобетонных конструкций, — констатировала Валентина Афанасьева. Она подчеркнула, что все этапы твердения  бетона  крайне важны. Тогда как на многих предприятиях забывают о том, что предварительное выдерживание бетонной смеси до тепловой обработки — очень важная ступень. Во время предварительного выдерживания достигается критическая прочность, после которой нет отрицательного воздействия на структуру  бетона  при ТВО. На некоторых же предприятиях изделия отправляют в пропарочные камеры сразу после формовки.
Одна из серьезнейших проблем, с которой не так давно начали сталкиваться столичные строители — участившиеся случаи взрыва кусков  бетона  из бетонных конструкций — так называемые отстрелы.
Главной причиной отстрелов считается перевозка цемента и заполнителей в загрязненных инородными веществами вагонах.
К сожалению, лечение результатов этих отстрелов не дает гарантии, что отстрелы не появятся вновь — в соседних местах. Трудовые и материальные - затраты идут на почти бесполезные ремонтные работы. Размеры вырванных кусков — от 10 до 500 мм с оголением арматуры. От количества и характера вредных веществ, попавших в бетонную конструкцию, зависит длительность процесса отстрелов — от одного месяца до нескольких лет. Создавшаяся на многих объектах Москвы ситуация не только вызывает дополнительные материальные и трудовые затраты на ремонтные работы, но и угрожает жизни людей, — констатировала Валентина Афанасьева.
Она отметила, что, несмотря на принятые руководством строительного комплекса Москвы решения, направленные на предотвращение отстрелов, многие поставщики игнорируют их выполнение и продолжают загружать свою продукцию в загрязненные вагоны.
Например, в начале января 2004 года на ЖБИ-6 поступил цемент в загрязненных обожженным доломитом вагонах. Это привело к единовременному браку на 500 плитах перекрытий — их даже не смогли поднять на заводе после изготовления — они сразу рассыпались.
Перекрытия без видимых отклонений от ГОСТа поставили на монтаж зданий на Кусковской улице. Через пять месяцев в 155 квартирах появились отстрелы диаметром до 600 мм с оголением арматуры. Произвели ремонт этих перекрытий. А уже через пять-шесть месяцев вновь произошли отстрелы более чем в 40 квартирах. В одной из квартир пришлось монтировать подвесной потолок. В другую пригласили сотрудников МНИИТЭП, и вывод они сделали такой: необходимо усилить пострадавшие перекрытия.
Сегодня в нескольких квартирах сложилась чрезвычайная обстановка: перекрытия необходимо вырубить и монтировать заново по проекту МНИИТЭП. Жильцы верхних и нижних этажей этими комнатами не пользуются. Процесс отстрелов в этих домах продолжается с мая 2004 по февраль 2006 года. И на контроле сегодня очень много таких квартир. 
На перекрытиях, выпущенных на ЖБИ-6 и смонтированных в домах по 4-му Вятскому переулку, с апреля 2005 года стали появляться отстрелы с обнажением арматуры. Дважды ремонтные бригады ЖБИ-6 проводили их ремонт. Однако и после этого отстрелы в доме продолжались. В октябре 2005 года ремонтные бригады ЖБИ-6 отремонтировали и эти квартиры. Однако что в этом доме будет дальше — никто не знает.
С отстрелами столкнулись и на Домодедовском комбинате строительных материалов. В 2004 году поставка цемента в загрязненных вагонах с Жигулевского и Ульяновского заводов привела к тому, что 350 изделий этого предприятия стали давать отстрелы. Последствия этой поставки отразились впоследствии на многих объектах СУ-155.
Большие затраты по ремонту отстрелов и на ДСК-1. Если за три года — с 2001 по 2004-й отремонтировано 635 изделий, то только за 9 месяцев прошлого года с 49 объектов поступили рекламации и пришлось отремонтировать 763 изделия. Рост количества отстрелов катастрофический!
В 2005 году Тушинский завод ЖБК после поставки цемента с Витебского завода также имел массовое количество отстрелов.
Уже и в нынешнем году зафиксированы массовые отстрелы на объектах Главмосстрой Монолита в Северном Тушино, по 1-й Миусской улице, на объекте в Куркино и т.д. Этот список можно долго продолжать.
Меняется ли что-нибудь к лучшему в этом вопросе? Да. За прошедший год многие поставщики внедрили определенные мероприятия, исключающие попадание вредных веществ в  бетон . Например, на Щуровском и Воскресенском заводах организован круглосуточный контроль за качеством очистки вагонов. За 2005 год случаев поставки загрязненного цемента с этих заводов московским предприятиям не замечено. Бригада по очистке вагонов организована и на Майкопском цемзаводе, и как следствие — в прошлом году не выявлено ни одного случая поставки оттуда «грязного» цемента. Щуровский завод поставляет продукцию на ряд столичных предприятий в собственных цементовозах, 150 своих вагонов есть и на Вольском цемзаводе. Собственными цементовозами стали обзаводиться и предприятия, производящие железобетонные конструкции, в частности ЖБИ-17, который по праву считается флагманом столичной стройиндустрии.
Подводя итог сказанному, Валентина Афанасьева отметила, что главный вывод, который напрашивается, — не все руководители предприятий нерудной промышленности и заводов по производству цемента выполняют Распоряжение столичного правительства №100. 
Игнорируется, в частности, пункт, предписывающий исключить отгрузку щебня, песка и цемента в загрязненные вагоны. Еще один пункт этого распоряжения, который не все выполняют, — о проведении испытаний инертных на содержание аморфных разновидностей.
Еще не все выполнили и распоряжение о том, чтобы все лаборатории предприятий, участвующих в выполнении городского заказа, были зарегистрированы в Реестре испытательных лабораторий. На сегодняшний день ни одна лаборатория цементного завода и карьеров не включены в этот реестр.	

Коррозия мостовых железобетонных конструкций

П1208/2001/3
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2001г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1208/2001/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Васильев, А. И. Прогноз коррозии арматуры железобетонных мостовых конструкций при карбонизации защитного слоя / А. И. Васильев. -  С.16-20
Кл.слова: долговечность бетона, прочность бетона
	
П1208/2002/6
	Бетон и железобетон/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. Выходит ежемесячно - 2002г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1208/2002/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Васильев, А. И. Прогноз коррозии арматуры железобетонных конструкций автодорожных мостов в условиях хлоридной агрессии и карбонизации / А. И. Васильев, А. М. Подвальный. -  С.27
	
169 Рекомендации
Р36
	Рекомендации по защите от коррозии железнодорожных мостов из бетона, железобетона и преднапряженного бетона : Разраб. IX Комиссией на совещании с 06 по 11 июня 1983 г. в Пекине  / Организация сотрудничества железных дорог ( ОСЖД). - Введ. с 01.09.83. - М., 1983. - 13  с
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)

2.95/2000/6			Транспорт. Наука, техника, управление [Текст] : научный информационный сборник / ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 1990 -     . - ISSN 0236-1914. - Выходит ежемесячно
   2000г. N 6

Мамажанов, Р. К. Коррозия арматуры в железобетонных пролетных строениях мостов. /  Р.К. Мамажанов; Р.К. Мамажанов. -  С.50-51