УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ (ГЕОСЕТКИ, ГЕОРЕШЕТКИ, ГЕОЯЧЕЙКИ, ГАБИОНЫ) 
В КОНСТРУКЦИИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

1.		15 Технические условия
Т38
	Технические условия для конструкций пути на подходах к искусственным сооружениям [Текст] : утв. Департаментом пути и сооружений МПС 16.12.03 / ОАО "РЖД", МПС РФ. Департамент пути и сооружений. - М. : Транспорт, 2004. - 24 с. : ил
Кл.слова (ненормированные): геосетка -- двухпутный участок
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ЧЗОД(1)
Свободны: ЧЗОД(1)
	
2.		Т41964-2
Т 65
	"Транспорт - 2006", всеросс. науч.-практ. конф.  : Тр.: в 3 ч. / М-во транспорта РФ и др. - Ростов н/Д : РГУПС
Ч. 2. - 2006. - 249 с. : ил
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Блажко, Л. С. Методика определения коэффициента фильтрации геотекстиля в полевых условиях / Л. С. Блажко [и др.] . -  С.138-140
	
3.		Р173/1999/4		Eisenbahningenieur [Text]. - Выходит ежемесячно
   1999г. N 4

Укрепление  земляного полотна с помощью геотекстильных материалов (Германия) . -  С.50-53
	
4.		Р173/2000/4		Eisenbahningenieur [Text]. - Выходит ежемесячно
   2000г. N 4

Геотекстиль в ж.д строительстве. -  С.19-23
	
5.		Р173/2004/4		Eisenbahningenieur [Text]. - Выходит ежемесячно
   2004г. N 4

Использование нетканых материалов в железнодорожном деле. -  С.16-18
	
6.		Р535/2000/Sup.to June
	International Railway Journal. Выходит ежемесячно - 2000г. N Sup.to June (Britain's Railway Industry Association). - [s. l.]. (Шифр Р535/2000/Sup.to June)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Продукция: Terram - геосинтетические материалы, Thermit - газопрессовая сварка,  и др. -  С.28
	
7.		Р535/2005/5
	International Railway Journal. Выходит ежемесячно - 2005г. N 5. - [s. l.]. (Шифр Р535/2005/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Polyfelt побеждает британский климат. -  С.38
Кл.слова: путь, геотекстиль, CTRL
	
8.		Р535/2005/9
	International Railway Journal. Выходит ежемесячно - 2005г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Р535/2005/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геосинтетические материалы измеряют степень деформации . -  С.20
Кл.слова: Geodetect, оптоволокно, армирование грунта
	
9.		Р464/2006/4
	Railway Gazette International. Выходит ежемесячно - 2006г. N 4. - [s. l.]. (Шифр Р464/2006/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Новая продукция: локомотивы для работы в метро, геотекстиль с отражающими полосками, виброплощадка для уплотнения балласта, и др. -  С.230

10.		T251884/1996/1		The Public Transport Report  [Text]. - Выходит ежемесячно
   1996г. N 1 (1996/1997)

Геотекстильные материалы для железнодорожного пути (зарубежный опыт) . -  С.163-164
	
11.		С28037-6(2)/2005
Б 40
	Безопасность движения поездов : тр. науч.-практ. конф. (6; 2005; М.): в 2 т. Т. 2 / ОАО "РЖД", Министерство транспорта РФ, МИИТ и др. - М. : МИИТ, 2005. - 62, 46, 32, 31, 26, 13, 50, 8 с. : ил.
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Мирахмедов, М. М. Обеспечение безопасности движения поездов путем усиления земляного полотна геосинтетическими материалами / М. М. Мирахмедов, И. С. Юткин. -  С.YI-22
	
12.		П1158/2007/4
	Бюллетень строительной техники/ Госком РФ по строительству и жил.-коммун. комплексу; Межправительственный совет  по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. Выходит ежемесячно - 2007г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1158/2007/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геосинтетические материалы НПО "Протэкт". -  С.32-34
	
13.		С27884
В38
	Вестник инженеров электромехаников железнодорожного транспорте. Вып. 1 / СамГАСП ;  ; ред.: А. В. Ковтунов [и др.]. - Самара : СамГАПС, 2003. - 501 с
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
 
 Блажко, Л. С. Напряжения в рельсах и их упругие перемещения на участках укладки геоматериалов / Л. С. Блажко. -  С.371
	
14.		Г-05/2007/21		Гудок [Текст] : ежедневная транспортная газета/ МПС; ЦК профсоюза; трудовой коллектив газеты. - М., 23 декабря 1917 -     . - Выходит ежедневно
   2007г. N 21: 7 февраля

Хабирова, Светлана. На габионы можно положиться / С. Хабирова. -  С.4
Кл.слова: ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
	
15.		Т39804
Ж51
	Железнодорожный транспорт : проблемы и решения : Междунар. сб. трудов молодых ученых, аспирантов и докторантов / ПГУПС, науч.-исслед. часть, отд. "Докторантура и аспирантура". - СПб. : ПГУПС
Вып. 7 / Редкол.: В. В. Сапожников, Л. Н. Павлов, М. Н. Василенко, Е. П. Дудкин. - 2004. - 139 с. : ил
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Журавлев, Игорь Николаевич. Разработка методики расчета напряженно-деформированного состояния земляного полотна, усиленного геоматериалами / И. Н. Журавлев. -  С.38-42
	
16.		Т38169
Ж51
	Железные дороги в сложных природных условиях : Межвуз. сб. науч.  трудов / Редкол:. А.К. Дюнин (пред.) и др. ; Сибир. гос. акад. путей сообщения. - Новосибирск, 1993. - 87 с. : ил
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Ващенко, Г. П. Моделирование задачи усиления земляного полотна при наличии ограничений / Г. П. Ващенко; Г.П. Ващенко. -  С.81
	
17.		П1432/1981/6		Железные дороги мира [Текст] : ежемесячный научно-технический журнал. - М. : МПС, январь 1961 г. -     . - ISSN 0321-1495. - Выходит ежемесячно
   1981г. N 6

Барнет, Т. Результаты испытаний геотекстильных материалов на железной дороге Южная Тихоокеанская  / Т. Барнет, Дж. Ньюби. -  С.65
	
18.		П1432/1982/5			Железные дороги мира [Текст] : ежемесячный научно-технический журнал. - М. : МПС, январь 1961 г. -     . - ISSN 0321-1495. - Выходит ежемесячно
   1982г. N 5

Ритук, П. Использование геотекстиля при замене верхнего строения пути  / П. Ритук. -  С.53
	
19.		П1432/1986/5		Железные дороги мира [Текст] : ежемесячный научно-технический журнал. - М. : МПС, январь 1961 г. -     . - ISSN 0321-1495. - Выходит ежемесячно
   1986г. N 5

Либеренц, К . Повышение несущей способности земляного полотна с помощью геотекстиля  / К  Либеренц, Х Нитцш. -  С.53
	
20.		П1432/1988/4		Железные дороги мира [Текст] : ежемесячный научно-технический журнал. - М. : МПС, январь 1961 г. -     . - ISSN 0321-1495. - Выходит ежемесячно
   1988г. N 4

Крисмер, С. Эксплуатационные испытания геотекстиля в США  / С. Крисмер, Г. Ричардсон. -  С.56
  
Шильдер, Р. Балластный слой с синтетическим армированием  / Р. Шильдер, А. Хеттлер. -  С.62
	
21.		П1432/1990/1		Железные дороги мира [Текст] : ежемесячный научно-технический журнал. - М. : МПС, январь 1961 г. -     . - ISSN 0321-1495. - Выходит ежемесячно
   1990г. N 1

Хубаль, Г. Геотекстиль на Государственных железных дорогах ФРГ / Г. Хубаль. -  С.45
	
22.		П1432/1980/3
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1980г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1432/1980/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Жиро, Ж. П Применение геотекстиля в конструкции железнодорожного пути  / Ж. П Жиро. -  С.31
	
23.		П1432/1980/7
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1980г. N 7. - [s. l.]. (Шифр П1432/1980/7)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Бертел, Д. Дж. Применение геотекстиля для стабилизации пути на железных дорогах США / Д. Дж. Бертел. -  С.73
	
24.		П1432/1984/7
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1984г. N 7. - [s. l.]. (Шифр П1432/1984/7)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Сато, Ю. Длительные испытания геотекстильных матов / Ю Сато. -  С.48
	
25.		П1432/1985/6
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1985г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1432/1985/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Флют, Дж. Геотекстильные материалы для повышения устойчивости пути  / Дж. Флют. -  С.71
	
26.		П1432/1987/10
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1987г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П1432/1987/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Рэймонд, Дж. Использование геотекстиля в конструкции пути / Дж. Рэймонд. -  С.65
	
27.		П1432/1987/7
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1987г. N 7. - [s. l.]. (Шифр П1432/1987/7)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Хубаль, Г . Применение геотекстиля на железных дорогах ФРГ / Г  Хубаль. -  С.53
	
28.		П1432/1992/5
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1992г. N 5. - [s. l.]. (Шифр П1432/1992/5)
 Экземпляры: всего:1 - нб(1)

Мурата, О . Экономичная конструкция усиления земляного полотна  / О  Мурата, М. Татеяма. -  С.47
 	
29.		П1432/2002/6
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2002г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1432/2002/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геосинтетические материалы в конструкции пути. -  С.63-65
	
30.		П1432/2003/2
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2003г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1432/2003/2)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Геосинтетические материалы с улучшенными функциональными характеристиками. -  С.65-66
	
31.		Т40740(12)
Ж91
	Журавлев, Игорь Николаевич. 
Оценка влияния геоматериалов на напряженно-деформированное состояние железнодорожного земляного полотна : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук / И. Н.Журавлев. - Защищена 26.04.2005. - СПб., 2005. - 28 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
	
32.		П1742/2006/3 (8)
	Известия Петербургского университета путей сообщения/ Отв. ред. В. И. Ковалев. Выходит ежеквартально - 2006г. Вып. 3 (8). - [s. l.]. (Шифр П1742/2006/3 (8))
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Иванов, В. О. Область использования геосинтетических материалов для усиления оснований насыпей / В. О. Иванов. -  С.66-71
	
33.		С28036
И88
	Исследования и разработки ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте : Межвуз. сб. науч. тр. с междунар. участием / Куйбышев. ж. д., СамИИТ ; Ред. В. Н. Яковлев. - Самара : СамИИТ, 2002. - 505 с. : ил. - (Труды СамИИТа ; Вып. 23)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Петряев, А. В. Оценка влияния современных геоматериалов на напряженно-деформированное состояние земляного полотна.
	
34.		Т41231
К27
	Картозия Б. А. 
Строительная геотехнология : учеб. пособие для вузов / Б. А.Картозия, А. В.Корчак, С. А.Мельникова. - М. : Изд-во МГГУ, 2003. - 230 с. : ил. - (Высшее горное образование)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
	
35.		П1255/2005/6
	Метро и тоннели/ Московский метрострой; Московский метрополитен. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1255/2005/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Бульбах, В. М. Габионные конструкции / В. М. Бульбах, В. Ф. Иванов. -  С.42-43
Кл.слова: земляное полотно, усиление земляного полотна, сетчатые конструкции
	
36.		П1042/2007/8
	Механизация строительства/ Главмосстрой. Выходит ежемесячно - 2007г. N 8. - [s. l.]. (Шифр П1042/2007/8)

Щукин, С. Н. Повышение надежности транспортных сооружений с применением геосинтетических материалов / С. Н. Щукин. -  С.28-29
Кл.слова: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	
37.		П1746/2004/10
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2004г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П1746/2004/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Взгляд строителя на геосинтетические материалы: Интервью с В. Е. Ильиным. -  С.28
	
38.		П1746/2004/13
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2004г. N 13. - [s. l.]. (Шифр П1746/2004/13)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геопол. Сделано в России: качественно, недорого (ООО "Полилайн"). -  С.39
Кл.слова: геотекстильное полотно, дорожно-строительные материалы, геосинтетические материалы
	
39.		П1746/2004/9
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2004г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1746/2004/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геотекстиль Typar SF. -  С.36-37
Кл.слова: геосинтетические материалы
	
40.		П1746/2005/14
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 14. - [s. l.]. (Шифр П1746/2005/14)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Тканный геотекстиль ДЮК. -  С.48-49
Кл.слова: формирование откосов, гидроизоляция, антикоррозийная защита
	
41.		П1746/2005/15
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 15. - [s. l.]. (Шифр П1746/2005/15)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Байбуз, А. К. Для дорог и ландшафта / А. К. Байбуз. -  С.47
Кл.слова: георешетка, армирование грунтов
	
42.		П1746/2006/21
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2006г. N 21. - [s. l.]. (Шифр П1746/2006/21)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Классификация геосинтетических материалов по версии IGS - международного геосинтетического общества. -  С.46-48
Кл.слова: геотекстиль,  георешетка,  биомат,  биотекстиль, геосетка
	
43.		П1746/2006/24
	Мир дорог. Выходит раз в два месяца - 2006г. N 24. - [s. l.]. (Шифр П1746/2006/24)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

НПО Протект - геосинтетические материалы марки "СЛАВРОС". -  С.51
Кл.слова: армирование, балластный слой, железнодорожное полотно

Строительство насыпей на слабых грунтах. -  С.69
Кл.слова: георешетка
	
44.		П1677/2005/3
	Наука и техника в дорожной отрасли/ РОСАВТОДОР. Выходит ежеквартально - 2005г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1677/2005/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Семендяев, Л. И. Особенности использования плоских геосеток и георешеток в качестве армоэлементов / Л. И. Семендяев, И. Ж. Хусаинов. -  С.25-27
Кл.слова: расчет дорожных конструкций, армирование, геотекстиль

45.		П1677/2006/4
	Наука и техника в дорожной отрасли/ РОСАВТОДОР. Выходит ежеквартально - 2006г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1677/2006/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Семендяев, Л. И. Расчет дорожных насыпей, армированных геосинтетическими материалами / Л. И. Семендяев, И. Ж. Хусаинов. -  С.15-18
Кл.слова: проектирование, дорожные насыпи, геосинтетические материалы
	
46.		Т38720
Н42
	Неделя науки-2001:  Науч.-техн.конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (61;2001; СПб) : Программа и тезисы докл. / ПГУПС, НИС.. - СПб, 2001. - 395 с. : ил
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Журавлев, И. Н. Использование георешеток в конструкциях переменной жесткости на подходах к мостам / И. Н. Журавлев, Д. В. Серебряков. -  С.200

Карданов, Р. В. Методика проведения эксперимента по целесообразности использования геоматериалов в конструкции пути / Р. В. Карданов, Е. А. Елизаров. -  С.205
	
47.		П1363/2002/6
	Основания, фундаменты и механика грунтов/ Ассоц. Фундамент. Выходит раз в два месяца - 2002г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1363/2002/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Зарецкий, Ю. К. Два механизма разрушения и объединенное условие прочности геоматериалов / Ю. К. Зарецкий. -  С.2-9
	
48.		П1363/2006/1
	Основания, фундаменты и механика грунтов/ Ассоц. Фундамент. Выходит раз в два месяца - 2006г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1363/2006/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Джантимиров, Х. А. Опыт усиления основания сооружения с помощью струйной геотехнологии / Х. А. Джантимиров, А. А. Долев. -  С.16-19
Кл.слова: неоднородность грунта, грунтобетон, сейсмоакустический метод
	
49.		П1363/2007/4
	Основания, фундаменты и механика грунтов/ Ассоц. Фундамент. Выходит раз в два месяца - 2007г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1363/2007/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Зеге, С. О. Особенности проектирования грунтобетонных конструкций,  сооружаемых с помощью струйной геотехнологии / С. О. Зеге, И. И. Бройд. -  С.25-27
	
50.		Т5100-844
П42
		Повышение надежности работы железнодорожного пути [Текст] : межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. Э.В. Воробьева ; МИИТ. - М. : [б. и.], 1992. - 136 с. : ил. - (Труды МИИТ ; вып. 844). - Б. ц.

Яковлева, Т. Г. Принципиальные основы применения армирования грунтов для усиления эксплуатируемых ж.-д. насыпей / Т. Г. Яковлева
	
51.		П1759/2006/6
	Популярное бетоноведение/ науч.-попул. журнал о бетонных технологиях в производстве и строительстве. Периодичность неизвестна - 2006г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1759/2006/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Минчукова, М. Е. Геосинтетические материалы в транспортном строительстве / М. Е. Минчукова. -  С.87-91
Кл.слова: ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРОСЛОЙКИ, ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ГЕОРЕШЕТКИ
	
52.		С27881
П76
	Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции транспортных объектов : Материалы междунар. науч.-техн. конф. (2; 17-18 янв.2002г.; СПб) / ПГУПС и др. ; Ред.: А. В.Петряев, Е. С.Свинцов. - СПб., 2002. - 156 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Ашпиз, Е. С. Опыт применения геосинтетических материалов при усилении и реконструкции земляного полотна ж.д. / Е. С. Ашпиз. -  С.7-14

Кульчицкий, Р. Д. Оценка влияния геосинтетических материалов на стабильность пути на основе диагностики состояния земляного полотна по данным путеобследовательской станции ЦНИИ-4 / Р. Д. Кульчицкий, А. В. Петряев, В. В. Ганчиц. -  С.17-19

Свинцов, Е. С. Комплексные исследования по определению эффективности применения современных геоматериалов в конструкциях усиления земляного полотна / Е.С. Свинцов, И. Н. Журавлев. -  С.20-23

Иванов, П. В. Георешетки в конструкциях усиления земляного полотна ж.д. Северо-Запада России / П. В. Иванов, Е. А. Бойцов, К. В. Горбунов, Е. В. Карпова. -  С.25-29
 
Грицык, В. И. Геоматериалы, геоконструкции в объектах земляного полотна / В. И. Грицык. -  С.29-32

Иванов, П. В. Георешетки в конструкциях усиления земляного полотна ж.д. Северо-Запада России / П. В. Иванов, Е. А. Бойцов, К. В. Горбунов, Е. В. Карпова. -  С.25-29
 
Бойцов, Е. А. Опыт применения геосинтетических материалов в практике проектирования земляного полотна АО "Ленгипротранс" / Е. А. Бойцов, К. В. Горбунов. -  С.53-57

 Матвеев, А. В. Теоретическое обоснование предельной несущей способности нестабилизированного земляного полотна усиленного георешетками / А. В. Матвеев, В. П. Великотный, А. А. Комаров. -  С.57-59
  
Ибадулпаева, Л. Г. Исследование геотекстильного материала в ж.д. / Л. Г. Ибадулпаева. -  С.60-62

Блажко, Л. С. Напряженно-деформированное состояние рельсов в зоне укладки геоячеек / Л. С. Блажко. -  С.63-65
 
Блажко, Л. С. Перспектива применения геоматериалов в конструкции верхнего строения пути на участках обращения подвижного состава с осевыми нагрузками до 30 т/ось / Л. С. Блажко. -  С.66-68
 
Парамонов, В. Н. Расчетная оценка эффективности геоматериалов для противопучинной защиты реконструируемых транспортных сооружений / В. Н. Парамонов, И. И. Сахаров, С. А. Кудрявцев. -  С.69-72

Афонина, О. В. Опыт применения геотекстильных полотен ГЕОКОМ производства ОАО "КОМИТЕКС" при строительстве дорог / О. В. Афонина. -  С.84-87
  
Ким, А. И. Использование георешеток "ПРУДОН-494" при строительстве и реконструкции транспортных объектов / А. И. Ким. -  С.88-92
  
Гунин, С. О. Экпериментальные исследования нежестких одежд переходного и низшего типов, временных автомобильных дорог, армированных георешетками / С. О. Гунин, Г. В. Киселев, В. О. Гунин, А. В. Киселев, Стрельцов А. В. -  С.92-96
	
53.		С27881
П76
	Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции транспортных объектов : Материалы междунар. науч.-техн. конф. (2; 17-18 янв.2002г.; СПб) / ПГУПС и др. ; Ред.: А. В.Петряев, Е. С.Свинцов. - СПб., 2002. - 156 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
	
54.		Т41018
П78
	Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта, междунар. науч.-практ. конф. (65; 19.05 - 20.05.2005; Днепропетровск) : тезисы  / ДИИТ. - Днепропетровск : ДИИТ, 2005. - 428 с. - Загл. обл. : Тезисы 65 Международной научно-практической конференции "Проблемы..
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Блажко, Людмила Сергеевна. Особенности работы геоматериалов в различных условиях эксплуатации / Л. С.  Блажко, В. И.  Штыков,  М. В.  Бушуев, Пономарев А. Б. -  С.149
	
55.		ВСН 205-87
Т38
	Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля : Ведомственные строительные нормы. Утв. Минтрансстроем и МПС СССР 29.09.1987 г. / Минтрансстрой, МПС СССР. - М., 1987. - 18 с. : табл., рис. : ВСН 205-87/Минтрансстрой
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)
	
56.		П1496/2005/4
	Промышленный транспорт XXI век. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1496/2005/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Андреева, Л. А. Особенности проектирования и реконструкции железных дорог на стартовых комплексах космодромов / Л. А. Андреева [и др.] . -  С.58-61
Другие авторы: Бойков И. В., Дудкин Е. П., Свинцов Г. С.
Кл.слова: ПОДБАЛЛАСТНЫЕ ПЛИТЫ, ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛАФЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
	
57.		П1280/1996/3		Путь и путевое хозяйство / МПС России, РИТОЖ. - M. : Трансжелдориздат, 1936 -     . - ISSN 0033-4715. - Выходит ежемесячно
   1996г. N 3

Геосетка уменьшает просадки. -  С.39-40
Кл.слова: ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
	
58.		П1280/1989/6		Путь и путевое хозяйство [Текст] : научно-популярный, производственно-технический журнал/ МПС России, РИТОЖ. - M. : Трансжелдориздат, 1936 -     . - ISSN 0033-4715. - Выходит ежемесячно
   1989г. N 6

Геотекстиль: сферы применения. -  С.45-46
	
59.		П1280/1991/6
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 1991г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1280/1991/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Усиление земляного полотна в пустынях. -  С.13
Кл.слова: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ
	
60.		П1280/1998/11
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 1998г. N 11. - [s. l.]. (Шифр П1280/1998/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Виноградов, В. В. Расчет гравитационных габионных стен / В. В. Виноградов, Т. Г. Яковлева, Ю. К. Фроловский. -  С.18-21
Кл.слова: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

61.		П1280/1998/8
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 1998г. N 8. - [s. l.]. (Шифр П1280/1998/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Виноградов, В. В. Габионные сооружения / В. В. Виноградов, Т. Г. Яковлева. -  С.10-14
Кл.слова: СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, МАТРАС РЕНО, УСИЛЕНИЕ НАСЫПЕЙ
	
62.		П1280/1999/3
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 1999г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1280/1999/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Виноградов, В. В. Расчет габионных конструкций для защиты от размыва / В. В. Виноградов, Т. Г. Яковлева, Ю. К. Фроловский. -  С.32-35
Кл.слова: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
	
63.		П1280/1999/6
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 1999г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1280/1999/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Виноградов, В. В. Устройство габионных сооружений / В. В. Виноградов. -  С.32-34
Кл.слова: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
	
64.		П1280/2000/6
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2000г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1280/2000/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Блажко, Л. С. Испытания модели балластного слоя, армированного геоматериалами / Л. С. Блажко, А. В. Петряев. -  С.29-30
	
65.		П1280/2000/6
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2000г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1280/2000/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Петряев, А. В. Георешетки для усиления основания пути / А. В. Петряев, С. В. Корпусов, П. В. Иванов. -  С.25-28

Блажко, Л. С. Испытания модели балластного слоя, армированного геоматериалами / Л. С. Блажко, А. В. Петряев. -  С.29-30
	
66.		П1280/2001/10
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2001г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П1280/2001/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Корпусов, С. В. Опыт использования геотехнологий на Октябрьской дороге / С. В. Корпусов [и др.] . -  С.27-29
Другие авторы: Гаврилов Г. Н., Петряев А. В., Иванов П. В.,  Гаврилов Д. Г.
Кл.слова: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
	
67.		П1280/2002/10
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2002г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П1280/2002/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Блажко, Л. С. Геоматериалы при высоких осевых нагрузках / Л. С. Блажко. -  С.36-37
Кл.слова: ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ, ГЕОРЕШЕТКИ, ГЕОКОМПОЗИТЫ
	
68.		П1280/2003/11
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2003г. N 11. - [s. l.]. (Шифр П1280/2003/11)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Блажко, Л. С. Укрепление земляного полотна геоматериалами / Л. С. Блажко. -  С.16-17
	
69.		П1280/2003/2
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2003г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1280/2003/2)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Блажко, Людмила Сергеевна. Эксперименты с геоматериалами / Л. С. Блажко. -  С.12-13
Кл.слова: ГЕОЯЧЕЙКИ
	
70.		П1280/2004/2
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2004г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1280/2004/2)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Кудрявцев, С. А. Геотехнологии в реконструкции земляного полотна / С. А. Кудрявцев. -  С.23-24
	
71.		П1280/2004/9
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2004г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1280/2004/9)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Грицык, В. И. Габионные конструкции / В. И. Грицык, Е. Н. Зубков. -  С.31-32

Соколов, В. В. Георешетки при усилении насыпи / В. В. Соколов, П. М. Токарев. -  С.26-27
	
72.		П1280/2005/6
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2005г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1280/2005/6)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Габионные конструкции. -  С.33
Кл.слова: УСИЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
	
73.		П1280/2006/1
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2006г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1280/2006/1)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Серебряников, И. В. Об усилении земляного полотна / И. В. Серебряников. -  С.34-36
Кл.слова: ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
	
74.		П1280/2006/9
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2006г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1280/2006/9)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Пименов, В. В. Современные конструкции для усиления земляного полотна / В. В. Пименов, В. А. Смородин. -  С.28-31

Блажко, Л. С. Геотекстильные материалы в зоне промерзания / Л. С. Блажко [и др.].- С.32-33
	
75.		П1280/2007/3
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2007г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1280/2007/3)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Марьемаа, П. Вертикальный дренаж для стабилизации слабых грунтов / П. Марьемаа, Е. Б. Степашко. -  С.27-28
Кл.слова: ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	
76.		П1280/2007/9
	Путь и путевое хозяйство/ МПС России, РИТОЖ. Выходит ежемесячно - 2007г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1280/2007/9)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Раковский, З. Геотехнологии Тенсар / З. Раковский, М. Сакаев. -  С.14-16
Кл.слова: ГЕОРЕШЕТКИ, ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ
	
77.		462 Рекомендации
Р36
	Рекомендации по символам и условным обозначениям, применяемым в технологических картах и чертежах при проектировании мероприятий по строительству и усилению земляного полотна : Р-768 : Разраб. IX Комиссией на совещании с 09 по 14 июня 1986 г. в Братиславе / Организация сотрудничества железных дорог ( ОСЖД). - Введ. с 05.07.86. - М., 1986. - 13 с. : табл.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)
	
78.		Т41013-1
Р44
	Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте : Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (19 - 21 мая 2005, Красноярск): в 2 т. / ИрГУПС и др. ; редкол.: В. П. Суров (отв.ред.), Мороз Ж. М. (отв. за вып.) и др. - Красноярск : Гротеск
Т. 1. - 2005. - 632 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Блажко, Людмила Сергеевна. Особенности работы геоматериалов в различных условиях эксплуатации / Л. С. Блажко [и др.] . -  С.276-279
Другие авторы: Бушуев М. В., Штыков В. И., Пономарев А. Б.
	
79.		П1659/2002/4
	РЖД-Партнер/ МПС. Выходит ежемесячно - 2002г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1659/2002/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Пошуменский, А. Геотекстильные полотна "Геоком" - для строительства и ремонта железных дорог / А. Пошуменский. -  С.38
Кл.слова: ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	
80.		254 Руководство
Р85
	Руководство по применению полимерных материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления земляного полотна при ремонтах пути : брошюра / МПС РФ. Департамент пути и сооружений ; Сост. Е. С. Ашпиз. - М. : Академкнига, 2002. - 110 с. : ил
 Экземпляры: всего:6 - ЧЗОД(1), ОУЛ(5)
	
81.		П1662/2005/2
	Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений/ ВНИИНТПИ. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1662/2005/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Шейнин, В. И. Опыт использования алгоритмов вейвлет для идентификации динамических процессов в геоматериалах / В. И. Шейнин, Д. И. Блохин. -  С.7-10
	
82.		Т39413
С56
	Современные проблемы и прогрессивные технологии в путевом хозяйстве Октябрьской ж. д. : Тезисы докл. науч.-техн. конф. (43; 2001; СПб) / ПГУПС, Октябрьская ж.д., ДОРНТО. - СПб. : ПГУПС, 2001. - 150 с. : ил
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)

Прокудин, И. В. Некоторые вопросы использования геосинтетических материалов в конструкции ж.-д. пути / И. В. Прокудин, Л. С. Блажко, М. В. Купрашевич. -  С.113

Петряев, А. В. Современные геоматериалы, модельные испытания в лабораторных условиях / А. В. Петряев, И. И. Журавлев. -  С.119
	
83.		С27204-3
С74
	Стандартные проектные решения и технологии по переустройству инженерных сооружений при подготовке железных дорог к введению скоростного движения пассажирских поездов  :  Утв. Департаментом пути и сооружений 02.06.99 г. Вып.3 / Разраб. под рук-вом Зимтинг В. Н. ; МПС РФ . Департамент пути и сооружений. - М. : Центр внедрения новой техники и технологий " Транспорт", 1999. - 78 с : ил  2200 экз.
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
	
84.		С27204-2
С76
	Стандартные проектные решения и технологии усиления земляного полотна при подготовке полигонов сети для введения скоростного движения пассажирских поездов : Утв.Департаментом пути и сооружений МПС РФ 30.12.97 / , сост.  Е.С. Ашпиз
Вып.2. - М., 1998. - 141 с. : ил.
 Экземпляры: всего:5 - ОУЛ(4), НБ(1)
	
85.		П1383/2006/5		Строительная механика и расчет сооружений [Текст] : научно-технический журнал/ Академия строительства и архитектуры СССР. - М. : Госстройиздат, 1959 -     . - Выходит раз в два месяца
   2006г. N 5

Пуляевский, Д. В. Напряженно-деформированное состояние элементов систем из синтетических нетканых материалов с учетом их нелинейной ползучести / Д. В. Пуляевский, П. М. Токарев. -  С.52-57
	
86.		П1660/2006/84
	Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области/ Северо-славянское бюро рекламы. Выходит 8 раз в год - 2006г. N 84. - [s. l.]. (Шифр П1660/2006/84)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Геосинтетические материалы от ЗАО "Ареан - Геосинтекс". характеристики, опыт применения в России. -  С.113
	
87.		О211
Т38
	Технические указания по применению нетканых материалов для усиления земляного полотна : Утв. МПС СССР 3.05.88. - М. : Транспорт, 1989. - 46 с.
 Экземпляры: всего:9 - ОУЛ(9)
	
88.		П1152/2002/4
	Транспортное строительство/ Трансстрой. Выходит ежемесячно - 2002г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1152/2002/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Пшеничникова, Е. С. Экспериментальное определение модуля упругости георешетки Геовеб с заполнением из песка. -  С.21-22
	
89.		П1152/2003/3
	Транспортное строительство/ Трансстрой. Выходит ежемесячно - 2003г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1152/2003/3)
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

Акинин, Р. Б. Опыт электротензометрирования слоев геотекстиля в армогрунтовой насыпи / Р. Б. Акинин. -  С.21-22
	
90.		Укрупненные нормы/У46-722033
	Укрупненные нормы времени и расценки на механизированняе земляные работы : УН 87-29-4. Вып.4. Ч.2 / Министерство транспортного строительства СССР (Москва). ВПТИтрансстрой. - М., 1988. - 275 с. : табл. : УН 87-29-4/Минтрансстрой
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)
	
91.		П1667/2005/3
	Экономика железных дорог. Выходит ежемесячно - 2005г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1667/2005/3)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(1), ОПЛ(1)

Щербаков, А. И. Эффективность геосинтетических материалов в конструкции земляного полотна / А. И. Щербаков, М. В. Кучеров. -  С.48-54
	
92.			
	
93.			
	
94.			
	
95.				
96.				
97.			
	
98.			
	
99.			
	
100.			
	
101.			A laboratory study on improvement of railway ballast using geosynthetics
Indraratna, Buddhima (Department of Civil Engineering, University of Wollongong); Khabbaz, Hadi; Salim, Wadud Source: Geotechnical Special Publication, n 126 I, Geotechnical Engineering for Transportation Projects: Proceedings of Geo-Trans 2004, 2004, p 617-626
ISSN: 0895-0563 CODEN: GSPUER 
Conference: Geotechnical Engineering for Transportation Projects: Proceedings of Geo-Trans 2004, Jul 27-31 2004, Los Angeles, CA, United States Sponsor: American Society of Civil Engineers, Geo-Institute, ASCE 
Publisher: American Society of Civil Engineers 

Abstract: The classical railway track basically consists of a flat framework made up of rails and sleepers, which are supported on ballasted track formation. Ballast particles breakdown and deteriorate progressively under heavy cyclic rail loading. Moreover, excessive consolidation settlement and progressive shear failure may occur in soft track formation under repetitive stresses. In order to rectify these problems, frequent maintenance operations are generally required in ballasted track. In order to minimize the deterioration of track substructure and also to reduce maintenance cost, the use of various types of geosynthetics including recycling of waste ballast have been studied in the laboratory. The prospective use of three types of geosynthetics (i.e. geogrids, geotextiles and geocomposites) in enhancing the performance of fresh and recycled ballast has been examined. The aspects of deformation and degradation of ballast under cyclic loading have been studied using a large-scale prismoidal triaxial rig. The research findings reveal that recycled ballast stabilized with geosynthetic reinforcement has a good potential for resilient track construction and for reducing the cost of track maintenance. The experimental findings may be beneficial to the railway engineers and encourage them to upgrade current tracks based on these innovative techniques. (8 refs.)

102.			The Nottingham railway test facility, UK
Brown, S.F. (Nottingham Centre for Pavement Engineering, School of Civil Engineering, University of Nottingham); Brodrick, B.V.; Thom, N.H.; McDowell, G.R. Source: Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport, v 160, n 2, May, 2007, p 59-65
ISSN: 0965-092X 
Publisher: Thomas Telford Services Ltd 

Abstract: A major new full-scale laboratory test facility for railway trackbeds is described. The equipment was designed and developed by the research team at the University of Nottingham, and has been used initially for two projects concerned with the performance of railway ballast. One dealt with the application of geogrid reinforcement to reduce the rate of settlement under repeated vehicle loading, and the other was concerned with ballast degradation both under loading and tamping. The facility allows application of cyclic loads of up to 94 kN directly to the sleepers using a loading system constructed in a laboratory test pit. Three sleepers are involved, and loads are applied by servo-controlled hydraulic actuators with their inputs phased to simulate a moving wheel. A tamping bank can be attached to the loading frame to perform the normal maintenance operation. Instrumentation is used to measure the permanent track settlement and the transient deflection of the central sleeper. Earth pressure cells can be installed in the subgrade to monitor transient stresses. Facilities are incorporated to determine the degree of particle degradation and to control the subgrade water table level. The design and performance of the equipment are described, together with some typical results from early experiments. (6 refs.)
	
103.			Environmental values
Anon Source: Highways, v 72, n 9, November, 2003, p 30-31
ISSN: 0142-6168 CODEN: HGHWEM 
Publisher: Alan Limited 

Abstract: Glynn Valley A38 stabilization project was discussed. Engineering consultant, Mott MacDonald, used Tensar geogrids to reinforce the road structure and provide a secure steep vegetated slope to the embankment. After excavation of the loose embankment material the exposed slope supporting the railway was reinforced with 8 m long soil nails. The embankment face was finished by wrapping the ends of the Tensar geogrid reinforcement around topsoil filled hessian bags, seeded with grass.
	
104.			Strain measurement of geogrids using a video-extensometer technique
Shinoda, Masahiro (Railway Technical Research Institute, Found. and Geotechnical Engineering, Structures Technology Division); Bathurst, Richard J. Source: Geotechnical Testing Journal, v 27, n 5, September, 2004, p 456-463
ISSN: 0149-6115 CODEN: GTJODJ 
Publisher: American Society for Testing and Materials 

Abstract: The paper describes a novel technique to record displacements and compute local strains at the surface of typical geogrid soil reinforcement products using a noncontact high resolution digital CCD camera (video-extensometer) technique. Specimens of biaxial polypropylene (PP) geogrid, knitted polyester (PET) geogrid, and uniaxial high-density polyethylene (HDPE) geogrid were subjected to in-isolation wide-width strip tensile loading under constant rate of strain (CRS), constant load (creep), and stress relaxation load paths. The specimens were gripped using a set of split roller clamps. Targets painted on the surface of the specimens were tracked in both vertical and horizontal directions using a commercially available CCD camera with ancillary hardware and software. The paper examines repeatability of the test methodology and demonstrates the ability of the method to record strains at high resolution up to rupture and to identify nonuniform distribution of axial and lateral strains in geogrid specimens. © 2004 by ASTM International. (16 refs.)
	
105.			FEM-analysis and dimensioning of a sinkhole overbridging system for high-speed trains at Grobers in Germany
Alexiew, Dimiter (Huesker Synthetic GmbH and Co. KG); Elsing, Andreas; Ast, Wolfgang Source: Rail International, v 33, n 11, December, 2002, p P4-P13
ISSN: 0020-8442 CODEN: RAIIAF 
Publisher: International Railway Congress Association 

Abstract: Roads and railroads crossing sinkhole areas are a problem of increasing importance. The range of possible solutions is dominated by geosynthetic reinforced systems. Although some analytical procedures are available for design, for an increasing number of cases they are not precise enough or not applicable. Numerical procedures provide some help. Based on the project Grobers on the new high-speed rail link Leipzig-Halle such a case is discussed. The bearing system bridging sinkholes consists of a cement-stabilized soil block with basal geogrid reinforcement. The main problems of design were to check both serviceability and stability of the system for a pre-failure and a partial post-failure state as well. A commercially available FEM-code could not solve all problems, e. g. the post-failure analyses. Thus, analytical procedures were developed and applied. An overview of all checks and corresponding FEM and analytical calculations is shortly presented. The final project specifications were based on the design described. The bearing system is already built. (13 refs.)