Железнодорожные вокзалы нового поколения – проектирование, безопасность

Указатель литературы

Железнодорожные вокзалы нового поколения ……………………….. 2

Проектирование вокзалов……………………………………………………. 8

Модернизация и реконструкция вокзалов……………………………… 11

Железнодорожные вокзалы для высокоскоростных поездов…….. 21

Обеспечение безопасности на железнодорожных вокзалах……….. 25

Железнодорожные вокзалы нового поколения

Р173/2000/8
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 2000г. N 8. - [s. l.]. (Шифр Р173/2000/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Железнодорожный вокзал будущего. -  С.5-10
	
I889672/1999/10
	Ingegneria Ferroviaria . Выходит ежемесячно - 1999г. N 10. - [s. l.]. (Шифр I889672/1999/10)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Новый железнодорожный вокзал в Болонье (Италия) . -  С.760-761
	
L908248/1998/2651
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1998г. N 2651. - [s. l.]. (Шифр L908248/1998/2651)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый вокзал в регионе Марселя (Франция) . -  С.20-21
	
L908248/2000/2733
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 2000г. N 2733. - [s. l.]. (Шифр L908248/2000/2733)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый железнодорожный вокзал в Риме (Италия) . -  С.10
	
R993034/1999/11
	Rail International. Выходит ежемесячно - 1999г. N 11. - [s. l.]. (Шифр R993034/1999/11)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Железнодорожные вокзалы нового поколения (Бельгия) . -  С.37-41
	
Р264/1997/10
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1997г. N 10. - [s. l.]. (Шифр Р264/1997/10)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый центральный  железнодорожный  вокзал в Бостоне  (США). -  С.50-52
	
Р264/1997/3
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1997г. N 3. - [s. l.]. (Шифр Р264/1997/3)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Строительство нового вокзала в Льевве (Франция). -  С.21
	
Р264/2002/4
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 2002г. N 4. - [s. l.]. (Шифр Р264/2002/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Открытие нового вокзала d'Angers Saint-Laud (Франция). -  С.43-45
	
П1432/2007/7
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2007г. N 7. - [s. l.]. (Шифр П1432/2007/7)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
Международные премии за лучшую архитектуру и дизайн на железнодорожном транспорте. -  С.9-16
	
Ж725485/1998/2
	Железопътен транспорт. Выходит ежемесячно - 1998г. N 2. - [s. l.]. (Шифр Ж725485/1998/2)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Новый железнодорожный вокзал в Моке (Япония) . -  С.37
	
Ж725485/1998/6
	Железопътен транспорт. Выходит ежемесячно - 1998г. N 6. - [s. l.]. (Шифр Ж725485/1998/6)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый центральный железнодорожный вокзал в Дортмунде (германия) . -  С.29
	
Р173/1997/5
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 1997г. N 5. - [s. l.]. (Шифр Р173/1997/5)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Комплексная задача нового оформления вокзалов [ П 29759 ]. -  С.47-52
	
С27929
E26
	Edwards B. 
The Modern Station: New approaches to railway architecture / B.Edwards. - London et al. : E & FN SPON, 1997. - 186 p.,[4] l.il. : il
  Перевод заглавия:  Современный вокзал. Новый подход к железнодорожной архитектуре
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
	
Р173/1998/1
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 1998г. N 1. - [s. l.]. (Шифр Р173/1998/1)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Начало строительства железнодорожного вокзала "Аэропорт Франкфурта" для поездов дальнего следования (Германия) . -  С.28-29
	
D082358/1999/3
	Deine  Bahn. Выходит ежемесячно - 1999г. N 3. - [s. l.]. (Шифр D082358/1999/3)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Главный железнодорожный вокзал и задачи его менеджера (Германия) . -  С.158-161
	
Р756/1999/7/8
	Eisenbahntechnische Rundschau. Выходит ежемесячно - 1999г. N 7/8. - [s. l.]. (Шифр Р756/1999/7/8)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Пассажирским вокзалам-новые условия и новая типология. -  С.430
	
Т5100-837
П78
	Проблемы развития и эксплуатации железных дорог : Сборник научных трудов. выпуск 832 / ред. В. М. Лысенков. - М. : Транспорт, 1990. - 168 с.
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Якубень, А. М. Вокзалы на современном этапе / А. М. Якубень. -  С.148
	
Р173/1997/5
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 1997г. N 5. - [s. l.]. (Шифр Р173/1997/5)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Комплексная задача нового оформления вокзалов [ П 29759 ]. -  С.47-52
	
Р173/2006/8
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 2006г. N 8. - [s. l.]. (Шифр Р173/2006/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Архитектура вокзала как отражение современных архитектурных направлений. -  С.51-57
	
П1432/1997/12
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 1997г. N 12. - [s. l.]. (Шифр П1432/1997/12)
 Экземпляры: всего:1 - нб(1)
Новая концепция оформления вокзалов . -  С.38
	
П1062/1985/7
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1985г. N 7. - [s. l.]. (Шифр П1062/1985/7)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Васильев, Е. В. Подземные этажи вокзалов / Е. В. Васильев, В. Н. Андрюхин. -  С.36
	
П1062/1970/6
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1970г. N 6. - [s. l.]. (Шифр П1062/1970/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Евстигнеев, В. Я. Новые типы малых вокзалов / В. Я. Евстигнеев, Б. Н.  Панов, Н. М. Степанов. -  С.25-27 : рис.
	
Р264/1998/9
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1998г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Р264/1998/9)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый терминал для поездов Euristar на  северном вокзале в Париже (Франция) . -  С.39-40
	
А11211-166а
Ж51
	Железнодорожный путь. Здания : Сборник трудов / Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (Ленинград) ; ред. П. М. Зелевич. - М. : Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1959. - 196 с. - (Сборник трудов ЛИИЖТа / ЛИИЖТ ; Вып. 166) : Труды ЛИИЖТа
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Явейн, И. Г. Современный вокзал - стык различных видов транспорта / И. Г. Явейн. -  С.161-169
	
L908248/1999/2704
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1999г. N 2704. - [s. l.]. (Шифр L908248/1999/2704)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Железнодорожные профессии-начальник вокзала (зарубежный опыт) . -  С.40-42
	
Р756/1999/7/8
	Eisenbahntechnische Rundschau. Выходит ежемесячно - 1999г. N 7/8. - [s. l.]. (Шифр Р756/1999/7/8)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Пассажирским вокзалам-новые условия и новая типология. -  С.430
	
2.53/1976/40
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 1976г. N 40. - [s. l.]. (Шифр 2.53/1976/40)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Новый вокзал объединенной транспортной системы INTEGRATED TRANSPORTATION CENTER OPENED. -  С.15-17 : рис.
	
2.53/1981/29
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 1981г. N 29. - [s. l.]. (Шифр 2.53/1981/29)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Подземный комплекс Лионского вокзала в Париже. -  С.19-21 : рис.
	
2.53/2006/6
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 2006г. N 6. - [s. l.]. (Шифр 2.53/2006/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Рычагов, Г. Д. Строительство главного железнодорожного вокзала Берлина / Г. Д. Рычагов. -  С.13-19
	
4.71.1/2007/1
	Зарубежный и отечественный опыт в строительстве. Сводный том/ ВНИИНТПИ. Выходит раз в два месяца - 2007г. N 1. - [s. l.]. (Шифр 4.71.1/2007/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Новый центарльный вокзал Берлина ( Германия ). -  С.100-104 : рис.
Кл.слова: АРХИТЕКТУРНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ
	
1.226/2000/4(Э-И)
	Маркетинг и коммерческая деятельность : Железнодорожный транспорт/ ЦНИИТЭИ МПС. Выходит ежеквартально - 2000г. N 4(Э-И). - [s. l.]. (Шифр 1.226/2000/4(Э-И))
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Набойченко, И. О. Концептуальные основы автоматизированного управления современными вокзальными комплексами /  И. О. Набойченко; И. О. Набойченко. -  С.29-43
	
1.213/1999/3
	Организация движения и пассажирские перевозки : Железнодорожный транспорт/ ЦНИИТЭИ. Выходит ежеквартально - 1999г. N 3. - [s. l.]. (Шифр 1.213/1999/3)
 Экземпляры: всего:2 - НБО(2)
Белянский, В. В. Совершенствование работы вокзалов / В. В. Белянский, В. Т. Любоемская, А. П. Пекин. -  С.20-40
	
2.73/2006/20
	Ресурсосберегающие технологии/ ВИНИТИ. Выходит дважды в месяц - 2006г. N 20. - [s. l.]. (Шифр 2.73/2006/20)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Взгляд в будущее. -  С.72-84
Кл.слова: Экологичные города, Экологические вокзалы
	
1.204/2006/1
	Экономика и общетранспортные вопросы. Организация движения. Грузовая и коммерческая работа. Пассажирские перевозки. Материально-техническое снабжение. Безопасность движения. Железнодорожный транспорт за рубежом/ ЦНИИТЭИ. Выходит раз в два месяца - 2006г. N 1. - [s. l.]. (Шифр 1.204/2006/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Шумская, Н. К. Разработка концепции железнодорожного пассажирского вокзала будущего (Япония) / Н. К. Шумская. -  С.21-25
Кл.слова: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ, Замкнутое пространство
	
2.53/2006/6
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 2006г. N 6. - [s. l.]. (Шифр 2.53/2006/6)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Рычагов, Г. Д. Строительство главного железнодорожного вокзала Берлина / Г. Д. Рычагов. -  С.13-19
	
4.71.1/2007/1
	Зарубежный и отечественный опыт в строительстве. Сводный том/ ВНИИНТПИ. Выходит раз в два месяца - 2007г. N 1. - [s. l.]. (Шифр 4.71.1/2007/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Новый центарльный вокзал Берлина ( Германия ). -  С.100-104 : рис.
Кл.слова: АРХИТЕКТУРНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ
	
2.53/1976/40
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 1976г. N 40. - [s. l.]. (Шифр 2.53/1976/40)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Новый вокзал объединенной транспортной системы INTEGRATED TRANSPORTATION CENTER OPENED. -  С.15-17 : рис.

		

		

		

		

Проектирование вокзалов

Н742.66-022 я82
П62
	Пособие по проектированию вокзалов: (К СНиП II-85-80) : Утв. ЦНИИРградостроительства 05.12.83. - М. : Стройиздат, 1987. - 58 с
Учебная литература: /219
	
Н742
Б28
	Батырев В. М. 
Вокзалы : учебное пособие / В. М. Батырев. - М. : Стройиздат, 1988. - 214 с : ил
 Экземпляры: всего:1 - ОУЛ(1)
Учебная литература: /219
	
48 Рекомендации
Р36	Рекомендации по проектированию вокзалов / Минстрой России. ЦНИИП градостроительства. - М., 1997. - 61 с. : планы, схемы  300 экз.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)	
П1062/1970/11
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1970г. N 11. - [s. l.]. (Шифр П1062/1970/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Васильев, Е. В. Новые принципы проектирования вокзалов / Е. В. Васильев. -  С.16-19 : табл.
	
П1062/1966/8
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1966г. N 8. - [s. l.]. (Шифр П1062/1966/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Васильев, Е. В. Малые архитектурные формы в строительстве вокзалов / Е. В. Васильев. -  С.74-76 : рис.
	
2.53/1981/29
	Городской транспорт/ ВИНИТИ. Выходит ежемесячно - 1981г. N 29. - [s. l.]. (Шифр 2.53/1981/29)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Подземный комплекс Лионского вокзала в Париже. -  С.19-21 : рис.
	
P78/2005/8
	Zev rail. Glasers Annalen. Выходит ежемесячно - 2005г. N 8. - [s. l.]. (Шифр P78/2005/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Азер, Х. Стеклянная крыша  центрального вокзала в Берлине - Лерте / Х. Азер, Ю. Цан. -  С.293 - 305

		

		

		
	Creating a station suitable as a station
Kuraya, Tadashi Source: Japanese Railway Engineering, n 153, Station, 2004, p 12-15+1
ISSN: 0448-8938 CODEN: JAREBT 
Publisher: Japan Railway Engineers' Association 

Abstract: The Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido) has begun it's "Station Renaissance (restitution of station)" and is making efforts to improve stations and their surrounding spaces. The aim of this "station renaissance" is to make stations a core component of the surrounding towns and region. The message to passengers and their regional societies today is that they are looking for "quality" in the design of their stations. In this report we will introduce the station design joint project between JR Hokkaido and the DSB (DENMARK) etc., aiming at "Creating a Station Suitable as a Station.".
	
	Seeking new station structures - Amalgam of civil engineering and construction
Nakaso, Makoto Source: Japanese Railway Engineering, n 153, Station, 2004, p 16-20+1
ISSN: 0448-8938 CODEN: JAREBT 
Publisher: Japan Railway Engineers' Association 

Abstract: This paper introduces how the idea of new station structure modeling (hybrid structure) amalgamating the structures of civil engineering and construction in the stations built on the separate type 2-plane, 2-track viaducts has been formulated, the outline of the hybrid structure, structural characteristics, the concept of structural designing to amalgamate civil engineering and construction structures, effects of their improvements as compared with the conventional structures, and important points to note when adopting them, including the examples of the projects on Kyushu Shinkansen and Tsukuba Express which are presently under construction.

Модернизация и реконструкция вокзалов 

E458549/2000/2
	Eisenbahn. Выходит ежемесячно - 2000г. N 2. - [s. l.]. (Шифр E458549/2000/2)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Реконструкция вокзала Bischofshopen (австрия) . -  С.87
	
Р173/1999/7
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 1999г. N 7. - [s. l.]. (Шифр Р173/1999/7)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Модернизация главного железнодорожного вокзала Кельна (Германия) . -  С.62-68
	
Р173/2000/11
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 2000г. N 11. - [s. l.]. (Шифр Р173/2000/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Ренессанс старых вокзалов. -  С.25-30
	
Р756/1999/7/8
	Eisenbahntechnische Rundschau. Выходит ежемесячно - 1999г. N 7/8. - [s. l.]. (Шифр Р756/1999/7/8)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Историческим вокзалам- новую жизнь. -  С.421
	
E607525/2000/4
	European  Railway Review. Выходит ежемесячно - 2000г. N 4. - [s. l.]. (Шифр E607525/2000/4)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС (1)
Модернизация железнодорожных вокзалов в Германии . -  С.51-52,54,56-58
	
I889672/2000/11
	Ingegneria Ferroviaria . Выходит ежемесячно - 2000г. N 11. - [s. l.]. (Шифр I889672/2000/11)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС (1)
Реконструкция железнодорожного вокзала в Милане (Италия) . -  С.737-744
	
L908248/1997/2592
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1997г. N 2592. - [s. l.]. (Шифр L908248/1997/2592)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Реконструкция  железнодорожного вокзала  Versailles-Chantiers  в  регионе  Иль-де -Франс  (Франция). -  С.28-29
	
L908248/1997/2601
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1997г. N 2601. - [s. l.]. (Шифр L908248/1997/2601)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Модернизация железнодорожного  вокзала в Редоне (Франция). -  С.34-35
	
L908248/1998/2629
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1998г. N 2629. - [s. l.]. (Шифр L908248/1998/2629)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Модернизация северного вокзала в Париже (Франция). -  С.8
	
L908248/1999/2685
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1999г. N 2685. - [s. l.]. (Шифр L908248/1999/2685)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Программа развития  железнодорожных вокзалов во Франции. -  С.4-6
	
L908248/1999/2705
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1999г. N 2705. - [s. l.]. (Шифр L908248/1999/2705)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Модернизация железнодорожного вокзала "Аустерлиц" в Париже (Франция) . -  С.3-5
	
L908248/2000/2737
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 2000г. N 2737. - [s. l.]. (Шифр L908248/2000/2737)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
О проекте  реконструкции вокзала в Вандьере на высокоскоростной линии TGV- EST (Франция) . -  С.20
	
L648169/1997/61
	Le Rail. Выходит ежемесячно - 1997г. N 61. - [s. l.]. (Шифр L648169/1997/61)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Реконструкция железнодорожного вокзала в Обихиро (Япония). -  С.21
	
L648169/1997/62
	Le Rail. Выходит ежемесячно - 1997г. N 62. - [s. l.]. (Шифр L648169/1997/62)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Модернизация вокзала Антверпен -Центральный (Бельгия). -  С.9
	
L648169/1998/72
	Le Rail. Выходит ежемесячно - 1998г. N 72. - [s. l.]. (Шифр L648169/1998/72)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Реконструкция центрального железнодорожного вокзала в Антверпене (Бельгия) . -  С.34
	
L648169/1999/77
	Le Rail. Выходит ежемесячно - 1999г. N 77. - [s. l.]. (Шифр L648169/1999/77)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Проект реконструкции железнодорожного вокзала в Буэнос Айресе (Аргентина) . -  С.21
	
Р529/1998/598
	Modern Railways. Выходит ежемесячно - 1998г. N 598. - [s. l.]. (Шифр Р529/1998/598)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Модернизация железнодорожного вокзала Паддингтон (Великобритания) . -  С.454-456
	
Р529/2001/629
	Modern Railways. Выходит ежемесячно - 2001г. т.58 N 629 (февраль). - [s. l.]. (Шифр Р529/2001/629)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Расширение вокзала  Паддингтон для 21 века. -  С.42-46 : чертежи
Кл.слова: вокзал, модернизация, реконструкция
	
Р529/2006/63/688
	Modern Railways. Выходит ежемесячно - 2006г. т.63 N 688 (январь). - [s. l.]. (Шифр Р529/2006/63/688)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Модернизация и перестройка станции King's Cross. -  С.60-61
Кл.слова: Лондон, терминал, вокзал
	
P834626/1997/4
	Passeger  Management  International . Выходит ежемесячно - 1997г. N 10. - [s. l.]. (Шифр P834626/1997/4)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Модернизация центрального железнодорожного вокзала  Франкфурта-на-Майне  (Германия). -  С.24-25
	
R993034/2001/5
	Rail International. Выходит ежемесячно - 2001г. N 5. - [s. l.]. (Шифр R993034/2001/5)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Новая система информирования клиентов на главном железнодорожном вокзале в Базеле (Швейцария) . -  С.41
	
Р264/1997/4
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1997г. N 4. - [s. l.]. (Шифр Р264/1997/4)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Разрушение и реконструкция вокзала Juvisy (Франция). -  С.66-68
	
Р264/1999/10
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1999г. N 10. - [s. l.]. (Шифр Р264/1999/10)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Политика модернизации железнодорожных вокзалов во Франции . -  С.28
	
Р264/1999/10
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1999г. N 10. - [s. l.]. (Шифр Р264/1999/10)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Политика модернизации железнодорожных вокзалов во Франции . -  С.28
	
Р264/2000/8
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 2000г. N 8. - [s. l.]. (Шифр Р264/2000/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Модернизация лионского вокзала в Париже (Франция). -  С.29-31
	
Р264/2001/9
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 2001г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Р264/2001/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Реконструкция вокзала Saint-Lazare (Франция). -  С.47-49
	
Р264/2001/9
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 2001г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Р264/2001/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Реконструкция вокзала Saint-Lazare (Франция). -  С.47-49
	
P78/1998/2
	Zev rail. Glasers Annalen. Выходит ежемесячно - 1998г. N 2. - [s. l.]. (Шифр P78/1998/2)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Проекты железных дорог Германии по модернизации железнодорожных вокзалов . -  С.59-60
	
П1664/2005/1
	Архитектура, строительство, дизайн/ Международная ассоциация архитекторов; Союз Московских архитекторов. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 1. - [s. l.]. (Шифр П1664/2005/1)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Явейн, О. Неорусский стиль и русский конструктивизм. Реставрация интерьеров вокзала в Великом Новгороде / О. Явейн. -  С.48-51
	
П1062/1984/12
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1984г. N 12. - [s. l.]. (Шифр П1062/1984/12)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Ковалев, А. П. Опыт реконструкции малых вокзалов / А. П. Ковалев, В. П. Сокуренко. -  С.27
	
П1432/2002/9
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2002г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1432/2002/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Реставрация вокзала в Брайтоне . -  С.58-59 : фото
	
П1432/2002/9
	Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2002г. N 9. - [s. l.]. (Шифр П1432/2002/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Реставрация вокзала в Брайтоне . -  С.58-59 : фото
	
Ж725485/1998/1
	Железопътен транспорт. Выходит ежемесячно - 1998г. N 1. - [s. l.]. (Шифр Ж725485/1998/1)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка после реставрации (США) . -  С.24-26
	
Ж725485/1998/March
	Железопътен транспорт. Выходит ежемесячно - 1998г. N 3. - [s. l.]. (Шифр Ж725485/1998/March)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
  Реконструкция железнодорожного вокзала  в Монтре . -  С.28-29
	
Т38136
Н42
	Неделя науки-94: Науч.-техн. конф. с участием студентов, молодых специалистов и ученых  (54; 1994; СПб) : Программа и тезисы докладов / Н. Бенуа, В. М. Федоров, Ю. П. Васильев ; ПГУПС. Неделя науки-1994:  науч.-техн.конференция студентов, молодых специалистов и ученых (54 ; 1994 ; СПб) . - СПб, 1994. - 136 с
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Сизова, Л. Н. Исследование возможности реставрации вокзала Царско-Сельской ж.д. в г.Пушкине / Л. Н. Сизова, И. М. Богданов. -  С.33
	
П917/2000/10
	Промышленное и гражданское строительство/ Госстрой России; Российское общество инженерного строительства; Российская инженерная академия. Выходит ежемесячно - 2000г. N 10. - [s. l.]. (Шифр П917/2000/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Азаренкова, З. В. Вокзал для города / З. В. Азаренкова. -  С.13-14
Кл.слова: модификация
	
П1662/1998/4
	Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений/ ВНИИНТПИ. Выходит раз в два месяца - 1998г. N 4. - [s. l.]. (Шифр П1662/1998/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Шестоперов, Г. С. Реконструкция здания железнодорожного вокзала в зоне высокой сейсмической активности / Г.С. Шестоперов, В.Б. Николаев, О.И. Пономарев. -  С.3-4
	
П1760/2006/спец. вып. /2006
	Транспорт Российской Федерации/ Гл. ред. И. П. Киселев. Периодичность неизвестна - 2006г. № спец. вып. /2006. - [s. l.]. (Шифр П1760/2006/спец. вып. /2006)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
Конюхов, А. Г. Архитектурные аспекты реконструкции малых и средних железнодорожных вокзалов / А. Г. Конюхов. -  С.73
	
Т39596
Ш15
	Шаг в будущее (Неделя науки -2003) : Межвуз. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых : Межвуз. сб. науч. трудов / Ред.: В. В. Сапожников,  А. В. Смирнов ; ПГУПС. - СПб. : ПГУПС, 2003. - 259 с : ил. - Загл., сост. каталогизатором : Неделя науки-2003
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)
Сандович, Ю. В. О возможности использования подземного пространства для проведения реконструкции железнодорожных вокзалов / Ю. В. Сандович, Ю. А.  Никитин. -  С.58-59
	
1.204/2005/2
	Экономика и общетранспортные вопросы. Организация движения. Грузовая и коммерческая работа. Пассажирские перевозки. Материально-техническое снабжение. Безопасность движения. Железнодорожный транспорт за рубежом/ ЦНИИТЭИ. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 2. - [s. l.]. (Шифр 1.204/2005/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Курдибанская, Т. Е. Модернизация железных дорог Вьетнама / Т. Е. Курдибанская. -  С.25-29
Кл.слова: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ВОКЗАЛЫ
	
Т36200
Э94
	Эффективность реконструкции зданий различного назначения и оценка ее с применением персональных ЭВМ : Материалы семинара (1995;СПб) / ПГУПС. "Эффективность реконструкции зданий различного назначения и оценка ее с применением персональных ЭВМ", семинар (1995; СПб) ; ред. И.В.Прокудин. - СПб, 1995. - 99,[2]+[1]вкл.л. с. : ил.
 Экземпляры: всего:3 - НБ(3)

		

		

		

		

		

		

	
	
	KCR Hung Hom station modifications - Planning, design and construction
Ng, Patrick (Kowloon-Canton Railway Corporation); Chu, Reuben; Kwan, Peter Source: Transactions Hong Kong Institution of Engineers, v 11, n 1, March, 2004, p 28-34
ISSN: 1023-697X CODEN: THKEFL 
Publisher: Hong Kong Institute of Engineers 

Abstract: This paper covers the planning, design and construction of the KCR Hung Horn Station Modifications, including the patronage forecast, operation planning, railway protection, coordination with East Rail Operations, erection of new mid-level concourse, and column underpinning. The key challenge is on safety, with the construction work in a busy operating railway terminus with over 200,000 passengers a day. Train services, E and M services and evacuation routes must remain un-interrupted at all times. This demands detailed phasing, careful planning of every step, close coordination with station operations, and stringent safety practices. Limited working space and access to track area, with restricted headroom, material handling, and restricted hours during track possession and night works are the constraints. Underpinning of the podium columns and load transfer are technically challenge. Safety to the public, train operation and construction are the top priority over all other concerns. The project management, with the new mid-level concourse across live running railway tracks early completed and put in service in just 18 months, is a challenge successfully delivered with the teamwork and partnering spirit between KCRC and Chun Wo. The project has the safety achievements: (i) HK Occupational Safety Awards - Gold Award 2002, (ii) accident frequency rate is only 0.42, which is significantly lower than Government and KCRC target, (iii) one of the lowest accident rate within KCRC ERE with only 3 reportable accidents in the whole contract, (iv) no safety complaint from the public with over 150 million passengers passing through the station during the whole construction period. This project with achievements in the safety under such environment deserves a recognition on its own.
	
	The "Renaissance of Ueno Station"
Hazuma, Toshinori Source: Japanese Railway Engineering, n 153, Station, 2004, p 8-11+1
ISSN: 0448-8938 CODEN: JAREBT 
Publisher: Japan Railway Engineers' Association 

Abstract: Ueno Station has, as a concrete result of the "Station Renaissance Project", been remade into a more attractive station by adding new conveniences and utilizing old and favorable portions of the historical building which has so far been known as the "Northern Portal". This report will now introduce the outline of Ueno Station which was reopened on 22nd February 2002 as a new station.

Железнодорожные вокзалы для высокоскоростных поездов

C948718/1999/458(5)
	Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 1999г. N 458(5). - [s. l.]. (Шифр C948718/1999/458(5))
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Новые железнодорожные вокзалы на высокоскоростной линии TGV- Средиземное море (Франция)  . -  С.48-54
	
Р173/2002/11
	Eisenbahningenieur. Выходит ежемесячно - 2002г. N 11. - [s. l.]. (Шифр Р173/2002/11)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Новые вокзалы для скоростных поездов. -  С.30-33
	
L908248/1997/2601
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1997г. N 2601. - [s. l.]. (Шифр L908248/1997/2601)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Новый вокзал  для поездов TGV в Льеже (Бельгия). -  С.15
	
L908248/2000/2776
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 2000г. N 2776. - [s. l.]. (Шифр L908248/2000/2776)
 Экземпляры: всего:1 - цнтб мпс(1)
Вокзал для приема высокоскоростных поездов TGV в Марселе (Франция) . -  С.60-61
	
L648169/1999/73
	Le Rail. Выходит ежемесячно - 1999г. N 73. - [s. l.]. (Шифр L648169/1999/73)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Проект вокзала для поездов TGV в парке Futuroscope (Франция) . -  С.6

Р264/2003/9
	Revue Generale des Chemins de Fer. Выходит ежемесячно - 2003г. N 9. - [s. l.]. (Шифр Р264/2003/9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Европейские высокоскоростные поезда Запада и их вокзалы. -  С.47

П1062/1995/3
	Железнодорожный транспорт. Выходит ежемесячно - 1995г. N 3. - [s. l.]. (Шифр П1062/1995/3)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Макеев, А. М. Новые вокзалы на высокоскоростных железных дорогах Франции / А. М. Макеев, Г. В. Сазонов, Г. Б. Яковлев. -  С.73
	
Т39212-2
С44
	Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт : монография. Т. 2 : Сооружения и устройства. Подвижной состав. Организация перевозок: (Обобщение отечественного и зарубежного опыта) / А. Ф. Алимов [и др.] ; ред.: В. И. Ковалев, И. П. Киселев ; ред.: А. Л. Лисицын [и др.]. - СПб. : Выбор, 2003. - 447 с. : ил
 Экземпляры: всего:4 - НБ(4)
Содержание: Вокзалы скоростных и высокоскоростных магистралей -
  Факторы, влияющие на выбор проектных решений по вокзалам -
  Особенности организации вокзальных комплексов на высокоскоростных линиях Японии и Западной Европы -
  Меры по обеспечению доступности и удобства пользования услугами вокзалов -
  Сочетание вокзалов с транспортно-коммерческими комплексами -
  Объединение вокзалов ВМ и аэропортов в процессе создания высокоскоростной сети Европы           -
  Вокзалы будущей ВСМ Санкт-Петербург - Москва

	

		
		
	Rail infrastructure: Rail station roof evokes Wuhan legend
Reid, Robert L. Source: Civil Engineering, v 76, n 12, December, 2006, p 14-15
ISSN: 0885-7024 CODEN: CIEGAG 
Publisher: American Society of Civil Engineers 

Abstract: The nine sweeping canopies that will form the roof structure of the high-speed railway station being built in Wuhan, China, have been designed to evoke both the legendary yellow crane and the Wuhan's position at the crossroads of nine Chinese provinces. Paris-based architecture and engineering firm AREP, which designed the structure, explains that the new station will primarily serve a high-speed line that connects the Chinese railway ministry plans to construct between Guangzhou and Wuhan. AREP's design calls for capping the station with a 140,000m2 roof made from partially overlapping wavelets of a semitransparent polycarbonate. Five steel arches will support the central portion of the roof. The arches on each side of the central portion of the roof will support the 10 lateral wings that shelter the railway platform.
	
	A station of taste and style
Her, Kelly Source: Taiwan Review, v 57, n 9, September, 2007, p 12-13
ISSN: 1727-5148 
Publisher: Kwang Hwa Publishing Co. 

Abstract: A number of high-speed rail stations have been opened to the public, which are mostly custom-built for the new railway and combine functionality with high aesthetic standards. the station designs showcase their respective local characteristics along with characteristics such as cleanliness, spaciousness, good signage and well-defined routes. Hsinchu station is widely recognized as a fine piece of modern architecture. The exterior of the striking structure reminds the viewer of the intricate lines of a semiconductor chip. The interior uses glass walls to gain the maximum of natural light. The design concept aims to merge the high-tech image of the high-speed railway along with Hsinchu's cultural and industrial characteristics to create a space with both local features and international style. The stations of the 21st century should not be seen merely as transportation facilities but instead as gateways to the cities they serve and a forum for their citizens.
	
	The railway challenge of the 21st century
O'Riordan, Nick Source: Ground Engineering, v 35, n SUPP, May, 2002, The geotechnics of the Channel Tunnel Rail Link, p 4-7
ISSN: 0017-4653 CODEN: GROEAV 
Publisher: EMAP Communications Ltd. 

Abstract: The 109km long Channel Tunnel Rail Link (CTRL) is being built in two phases and, when complete, will halve the 70 minute journey time from London to the Channel Tunnel. The route has been designed to follow existing transport corridors - alongside major roads or existing railways - to limit environmental effects. New stations will be built at Stratford in east London and Ebbsfleet in north Kent, and London's St Pancras will be substantially expanded to become the high-speed rail link's international terminus. CTRL will also connect into the existing Ashford International station. Construction of Section 1 began in October 1998 to link the Channel Tunnel with the existing line to Waterloo station at Fawkham junction in north-west Kent. This section will be commissioned for use by autumn 2003. Section 2, which will bring the new line into St Pancras, will be completed in 2006 and will involve about 21km of tunnelling beneath London and the river Thames and a similar length of viaducts, at-grade slabs and earthworks for the permanent way.

	Rail infrastructure: New underground rail station in Florence will feature transparent roof
Reid, Robert L. Source: Civil Engineering, v 76, n 12, December, 2006, p 12-14
ISSN: 0885-7024 CODEN: CIEGAG 
Publisher: American Society of Civil Engineers 

Abstract: The station for high-speed trains to be built in Florence will provide travelers with a view of the sky via a transparent roof over the ground-level entrance. Foster and Partners, London, was the architect and Milan, Italy, office of Arup was responsible for the structural engineering and various other aspects. The new station will feature a 450m-long curved roof of diamond-shaped panels constructed of glass and stainless steel as well as large, triangular open spaces that cut through the ground-level floor to channel both starlight and sunlight into the railway platforms. The station will service the new high-speed rail lines that are being constructed in Italy from Milan to Naples and from Turin to Venice for Rete Ferroviaria Italiana. Construction of the 45,000m2 station is to begin in 2007 and expected to open in 2012.

Обеспечение безопасности на железнодорожных вокзалах

D082358/1998/12
	Deine  Bahn. Выходит ежемесячно - 1998г. N 12. - [s. l.]. (Шифр D082358/1998/12)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Система видеоконтроля на железнодорожных вокзалах (Германия) . -  С.747
	
L908248/1999/2683
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1999г. N 2683. - [s. l.]. (Шифр L908248/1999/2683)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Полицейский контроль на вокзалах в регионе Иль-де-Франс (Франция) . -  С.8
  Проблемы освещения вокзалов (Франция) . -  С.11-14

L908248/1999/2707
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 1999г. N 2707. - [s. l.]. (Шифр L908248/1999/2707)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Проблемы безопасности на железнодорожных вокзалах (Франция) . -  С.8
	
L908248/2000/2736
	La Vie du Rail . Выходит ежемесячно - 2000г. N 2736. - [s. l.]. (Шифр L908248/2000/2736)
 Экземпляры: всего:1 - ЦНТБ МПС(1)
Освещение на вокзалах важнейший фактор безопасности  (Франция) . -  С.6
	
1.211э/2002/1/2
	Строительство. Проектирование : Железнодорожный транспорт/ ЦНИИТЭИ. Выходит ежеквартально - 2002г. N 1/2. - [s. l.]. (Шифр 1.211э/2002/1/2)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Васильев, Е. В. Визуальные коммуникации на вокзалах. Новая концепция их применения / Е. В. Васильев. -  С.1-25
	
1.204/2005/5
	Экономика и общетранспортные вопросы. Организация движения. Грузовая и коммерческая работа. Пассажирские перевозки. Материально-техническое снабжение. Безопасность движения. Железнодорожный транспорт за рубежом/ ЦНИИТЭИ. Выходит раз в два месяца - 2005г. N 5. - [s. l.]. (Шифр 1.204/2005/5)
 Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Шумская, Н. К. Комплексный подход к обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте / Н. К. Шумская. -  С.21-25
Кл.слова: ВОКЗАЛЫ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ
	
	Safety measures on the station platform
Shiibashi, A. Source: Japanese Railway Engineering, n 146, Barrier-Free Counter measures in Railway System, 2001, p 4-7
ISSN: 0448-8938 CODEN: JAREBT 
Publisher: Japan Railway Engineers' Association 

Abstract: East Japan Railway Company (JR East) took various measures for ensuring passenger safety and clean travelling. The safety measures include, warning guidance blocks, falling-prevention fences, vestibule diaphragms between coaches, thread lines, revolving lamps and falling- detection mats. To improve safety facilities, company has introduced safety-guidance system which gives warning to passengers. The detection-warning sensor is the main part of platform safety-guidance system. This detects and controls passengers entering the detection area and stopping of the train. The safety measures in future will help passengers to secure their safety themselves by a platform-door system.	
	
Applying microscopic pedestrian flow simulation to railway station design evaluation in Lisbon, Portugal
Hoogendoorn, Serge P. (Transport and Planning Section, Fac. of Civ. Eng. and Geosciences, Delft University of Technology); Hauser, Miklos; Rodrigues, Nuno Source: Transportation Research Record, n 1878, 2004, p 83-94
ISSN: 0361-1981 CODEN: TRREDM 
Publisher: National Research Council 

Abstract: The assessment of station designs by applying pedestrian flow simulation models is addressed. In particular, station design issues pertain to the way access gates will affect pedestrian flow operations in regard to levels of service, congestion levels, average walking times, delays incurred at gates, and so forth. Effects of different system layouts are studied, as well as the difference between different gate systems (low- and high-capacity systems), in regard to processing passenger flows. Finally, pedestrian flow operations in case of emergency situations are of interest. To examine those issues, pedestrian traffic operations for different station design alternatives are predicted with the dynamic microscopic pedestrian flow model NOMAD. That is done for reference situations (validation) as well as for design alternatives. The NOMAD model has been extended with a new module describing pedestrian operations (i.e., user-optimal gate choice) at the gates. It is found that the simple design guidelines used to set up the design alternatives provide a satisfactory level of service to transferring pedestrians and that the gates can be installed without compromising passenger safety. Nevertheless, the need to reroute, inefficient gate use, and interactions between conflicting pedestrian flows cause small but significant delays to transferring pedestrians that cannot have been predicted without the use of an adequate microsimulation model. (20 refs.)	
	
A motion-based image processing system for detecting potentially dangerous situations in underground railway stations
Velastin, Sergio A. (Digital Imaging Research Centre, Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics); Boghossian, Boghos A.; Vicencio-Silva, Maria Alicia Source: Transportation Research Part C: Emerging Technologies, v 14, n 2, April, 2006, p 96-113
ISSN: 0968-090X 
Publisher: Elsevier Ltd 

Abstract: The timely detection of potentially dangerous situations involving passengers in public transport sites is vital to improve the safety and confidence of the travelling public. Conventional CCTV systems are monitored manually so that a single observer is typically responsible for dealing with tens or hundreds of cameras at a time. Thus, important events might be missed or detected too late for effective action. This paper gives an overview of motion-based methods used in a system developed as part of a EU-funded research project, to detect three important situations of interest to public transport operators. The style has been kept intentionally general so as to provide a good broad understanding of the transport needs being addressed. Emphasis is given to the performance of these methods as assessed with a large set of video recordings supplied by metropolitan railway networks in London, Paris and Milan. © 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved. (33 refs.)	
	
Camera sensors boost safety for Japanese railway
Fischer, Anne L. Source: Photonics Spectra, v 38, n 9, September, 2004, p 33-34
ISSN: 0731-1230 CODEN: PHSAD3 
Publisher: Laurin Publishing Co. Inc. 

Abstract: Addressing safety issues, a Japanese railway company recently installed cameras that have a sensing technology that reproduces accurate colors and compensates for variations in backlighting. The digital cameras are based on a chip set and sofware technology targeted for security cameras. The unique chip set is manufactured using a 0.18-μm CMOS process, which makes possible the small size and relatively low cost of the chips. The cameras provide clear images under any lighting conditions.	
	
Safety Measures Against Fall Accidents on Platforms
Kasai, Renji Source: Japanese Railway Engineering, n 150, Safety and Security, 2003, p 8-12+i
ISSN: 0448-8938 CODEN: JAREBT 
Publisher: Japan Railway Engineers' Association 

Abstract: More than one year has elapsed from the accident which happened In Shin-Okubo Station premises of JR Yamanote Line in Shinjuku, Tokyo and in Which three persons lost their lives, i.e. A man who fell from the platform, and a Korean student studying in Japan and a Japanese cameraman who jumped down onto the track to rescue the first man. In the meantime those doing the railway business have tackled preventive measures against fall accidents on platforms. The author introduces various measures taken by the private railway companies in the Kanto District.	
	
Research on utilization of tactile tiles and behavior of visually impaired persons on railway platforms
Mizukami, Naoki; Fujinami, Kohei; Ohno, Hisato; Suzuki, Hiroaki Source: Quarterly Report of RTRI (Railway Technical Research Institute) (Japan), v 43, n 2, July, 2002, p 58-62
ISSN: 0033-9008 CODEN: QRTIA8 
Publisher: Ken-yusha Inc. 

Abstract: In order to improve guiding systems like tactile tiles for the visually impaired on the railway platform, we need to know how tactile tiles are used and how these people behave on railway platforms at present. But there are few reports on this theme. In this study, 67 visually impaired persons who use railways alone were interviewed. This research revealed that (1) dot type tactile tiles are used by 84% as a guide to follow when they walk parallel to the rail, although the main purpose of those tiles are to give warning of the platform edge; (2) 76% utilize bar type tactile tiles crossing dot type tactile tiles at a right angle at the platform edge as a cue to detect stairs; and (3) 70% walk along dot type tactile tiles on island platforms. The percentage of the people who walk along dot type tactile tiles is equal to that of those who walk along the wall side of the platforms, 33% each on opposite platforms. (10 refs.)	
	Integration of life safety systems in a high-risk underground environment
Taylor, Matthew (Downer Engineering NZ) Source: Engineering Technology, v 8, n 7, September, 2005, p 42-47
ISSN: 1462-2165 
Publisher: Institution of Incorporated Engineers 

Abstract: The new Britomart railway station, in Auckland, New Zealand, is fitted with state-of-the-art control, security and fire alarm/suppression, ventilation, and electrical power systems. This paper describes how these systems are integrated to produce an overall outcome that minimises the scope for human error at crucial times in an emergency and achieves a level of safety considered greater than the sum of each individual part.